Команды меню Часть I I

Биты данных

Установить информационные биты данных, используемые системой для выбранного порта. Стандартный набор символов компьютера состоит из 256 элементов (8 бит). Поэтому опция по умолчанию есть 8. Если ваш дигитайзер не поддерживает псевдографику (работает только со 128 символами), сообщите об этом системе выбранной опцией 7.

Стоповые

Установить количество стоповых битов. Стоповые биты данных являются одной из разновидностей так называемых граничных служебных битов. Стоповый бит определяет конец цикла при асинхронной передаче (промежуток времени между передаваемыми символами меняется) данных в кратковременном цикле. Если ваш дигитайзер подключен к компьютеру посредством достаточно короткого кабеля, также оставьте эти опции в покое.

Четность

Установить режим контроля четности. Если ваш дигитайзер под-ключен к компьютеру посредством достаточно короткого кабеля, оставьте эти опции в покое.

Квитировать

Определить способ реализации обмена данных. Здесь вы можете исправлять возможные ошибки, возникающие при передаче данных от компьютера в дигитайзер. Управление потоком данных, осуществляющееся программными методами соответствует параметру Xon/Xoff . Эта установка XON/XOFF означает, что управление потоком данных осуществляется программными методами через стандартные управляющие символы ASCII, которые и посылают в плоттер команду прекратить/возобновить передачу.

Аппаратное управление потоком данных используется для улучшения пропускной способности. Включается опцией Аппаратный.

Возвратиться к заводским установкам

Возвратиться к установкам по умолчанию для данного дигитайзера.

Спул папка

Определить местоположение спуллера плоттера.

Помните, что в Windows ХР спулинг печати на устройствах, даже не поддерживающих PostScript, выполняется в виде расширенных метафайлов. Это позволяет увеличить скорость печати за счет сокращения времени, которое необходимо для возврата в ArchiCAD после отправки вашего проекта на печать.

Команда "Вывести на плоттер..."

Эта команда открывает диалог Чертить для вывода на плоттер плана этажа, содержимого 3D-окна или 2D-символа/ 3D-вида библиотечного элемента о предварительной установкой масштаба и ориентации окна и размера страницы.

С помощью диалогового окна Чертить задаются следующие параметры:

- куда выводится чертеж (на плоттер или в файл);
- слоты перьев плоттера;
- вывод сетки;
- масштаб вывода.

Важно

> Команда Вывести на плоттер... является доступной только в том случае, когда текущим является окно плана этажа, 2D-символа/3D-вида библиотечного элемента или 3D-окно,

Ниже описаны наиболее важные параметры диалогового окна Чертить.

Файл

При распечатке документа в файл и последующей распечатке фай-ла на плоттере, отличном от использовавшегося при создании документа,

необходимо помнить о том, что выбранным плоттерам должны быть доступны одни и те же шрифты, иначе, печать вызывает изменения в расстановке страниц и величине межсимвольных интервалов.

Кроме этого, помните, что печать PostScript-файлов требует поддержки языка PostScript как самим плоттером, так и его драйвером.

PostScript-шрифты могут быть загружены в любой PostScript-плоттер. Для использования шрифтов PostScript в ArchiCAD необходимо инсталлировать программу Adobe Type Manager.

Проект, оформленный шрифтами PostScript, не может быть корректно распечатан на HP-GL плоттере. При распечатке проекта, оформленного шрифтами TrueType на PostScript-плоттере происходит преобразование шрифтов в кривые. Результат распечатки зависит от качества подобного преобразования.

Печать на плоттере PostScript невозможна без наличия в оболочке Windows файла описания этого принтера (PostScript Printer Description). PPD-файл обеспечивает приложение информацией, включающей в себя список резидентных шрифтов, допустимый размер бумаги, линиатуру растра и разрешающую способность плоттера.

Спул папка

Определить спул папку для файла распечатываемого проекта.

Все перьевые слоты

Использовать все имеющиеся в плоттере перьевые слоты при черчении цветных элементов, присутствующих в вашем проекте.

Только слот 1

Чертить все элементы проекта только одним перьевым слотом вашего плоттера.

Фиксированный размер

При черчении текста и маркеров игнорировать размеры, которые вы им присвоили при работе над проектом.

Цвет пера

Определить с помощью таблицы цвет перьевого слота.

Команда "Параметры страницы..."

Открывает диалог для установки параметров страницы печати. Установка включает:

- формат страницы.
- масштабирование и ориентация страницы.
- специальные эффекты.

С помощью опций диалогового окна Параметры страницы вы также можете установить размер листа бумаги, ориентацию страницы, количество печатаемых экземпляров, способ подачи бумаги и поля печати, определить способ использования плоттера для хранения данных, получаемых из компьютера и управлять качеством распечатки всего документа.

Важно

> Команда Параметры печати... является доступной только в том случае, когда открыто окно проекта или библиотечного элемента.

Все эти установки могут модифицироваться посредством параметров доступных в той операционной системе, в которой установлен ваш ArchiCAD. Нижеследующая информация относится к операционной системе Windows XP.

Windows XP имеет весьма продвинутый инструментарий для работы с печатающими устройствами вашего компьютера или сетевыми принтерами. В вашем распоряжении более 1300 драйверов матричных, струйных и лазерных принтеров!

ICМ

Windows XP поддерживает новую технологию ICM (Image Color Matching) печати цветных изображений. Эта технология гарантирует вывод на печать тех цветов изображения, которые вы видите на экране монитора. Все, что вам нужно сделать — настроить монитор под печать посредством задания используемых красок, все остальное система сделает сама.

Единая архитектура функциональных возможностей спулера

В Windows XP спулер печати базируется на 32-разрядных виртуальных драйверах и динамических библиотеках. За счет этого получается единая архитектура функциональных возможностей спулера, позволяющая обеспечить гладкую фоновую печать.

Поддержка двунаправленных принтеров

Windows XP теперь поддерживает через механизм Plug and Play дву-направленные принтеры и расширенные параллельные порты ЕСР, что позволяет весьма существенно увеличить скорость печати.

Механизм отложенной печати

Windows XP поддерживает так называемую отложенную печать. Просто поставьте свое задание в очередь и больше ни о чем не думайте. Система рано или поздно распечатает ваш документ.

Команда "Печать..."

Открывает диалог для печати текущего окна после установки параметров печати. Возможны следующие установки:

- масштаб печати
- печать сетки или нет
- характер печати текста и маркеров
- печать всего плана этажа или той его части, которая воспроизводится в текущем окне.

Важно

> Команда Печать... является доступной только в том случае, когда открыто окно проекта или библиотечного элемента.

Диалоговое окно Печать предоставляет возможность произвести следующие установки:

При печати плана этажа:

- печать всего чертежа или той его части, которая воспроизводится в текущем окне.
- выбрать специальный масштаб печати и установить его масштабный множитель.
- выбрать один из стандартных масштабов печати;
- печать текста, маркеров и независимых от масштаба линий и штриховок согласно их фактическому размеру, определенному в соответствующих им диалоговых окнах, или в соответствии с масштабом печати;
- печатать конструкторскую сетку или нет.

Кроме того, для информации приводится:

- масштаб чертежа, определенный на плане этажа.
- количество страниц, необходимых для печати проекта, и компоновка изображений при многостраничной печати.

Совет

> При наличии многих листов печати их можно будет соответствующим образом обрезать и склеить для получения большого демонстрационного плаката.

При печати 3D-окна:

- печать всей 3D-проекции или той ее части, которая воспроизводится в текущем окне.
- выбрать специальный масштаб печати и установить его масштабный множитель.
- выбрать один из стандартных масштабов печати. Кроме того, для информации приводится:
- масштаб чертежа, определенный на плане этажа;
- количество страниц, необходимых для печати 3D-проекции, и компоновка изображений при многостраничной печати,

Совет

> При наличии многих листов печати их можно будет соответствующим образом обрезать и склеить для получения большого демонстрационного плаката.

Команда "Выход"

Завершает работу ArchiCAD и запрашивает хотите ли Вы сохранить изменения, произведенные с момента последнего сохранения.

Важно

> Если вы не сохраните изменения, то они будут потеряны.

Меню "Правка"

Используйте данное меню для:

- отмены и повторения операций.
- работы с буфером обмена.
- преобразования и перемещения элементов.
- найти и выбрать элементы проекты.

Заметим, что стандартные команды редактирования Windows (Undo/Rede, Cut, Copy, Paste и Clear) полностью представлены в ArchiCAD меню Edit.

Меню Edit доступно для всех типов окон АrchiCAD (План этажа, 3D-окно, Объемно-блочная, Каркасная, Сценарии).

Важно

> Меню Правка недоступно, если не открыт проект или выполняются операции редактирования в текущем окне.

Команда "Отменить"

Отменяет выполненные операции, начиная с последней. Команда недоступна, если проект не изменялся с момента открытия или последнего сохранения.

Команда "Повторить"

Повторяет выполнение ранее отмененных операций, начиная с последней отмененной. Команда недоступна, если никакие операции над проектом не отменялись с момента его открытия или последнего сохранения или если вы находитесь в текстовом окне.

Команда "Скопировать"

Помещает копии выбранных элементов в буфер обмена.

Важно

> Команда недоступна, если нет выбранных элементов.

Копирование элементов из 3D-окна

Активизируйте 3D-окно, создайте двумерную прямоугольную область выделения в том месте чертежа, которое необходимо скопировать. Теперь выберите команду Сору. Перед вами появится диалоговое окно, с помощью опций которого можно выбрать элементы для копирования.

Команда "Вырезать"

Удаляет выбранные элементы из текущего окна и помещает их в буфер обмена.

Важно

> Команда недоступна, если нет выбранных элементов.

Команда "Вставить"

Вставляет содержимое буфера обмена в текущее окно.

Совет

> Если вставляется .bmp-файл, то фактический размер его рисунка соответствует текущему коэффициенту увеличения. Если предварительно нарисована бегущая рамка, то рисунок разместится в ней.

Важно

> Команда недоступна, если отсутствуют выбранные элементы.

Если происходит вставка элементов плана этажа, то их расположение остается в позиции х-у. Окончательную позицию вам придется выбрать самим посредством инструментов поворота или зеркального отражения.

Операции вставки из других приложений

Если вы помещаете в среду ArchiCAD изображения, содержащие чертежные элементы из других приложений, перед вами появится диалоговое окно, посредством которого вы можете разместить картинку как совокупность чертежных элементов. Это означает, что любое "чужое" изображение интерпретируется ArchiCAD в качестве линий, текстовых блоков и заливок или другой формой.

Выбрав текстовой инструмент, вы можете поместить текстовые данные в ArchiCAD из другого приложения Windows или MacOS.

Команда "Очистить"

Удаляет выбранные элементы плана этажа или текстового окна. Клавиатурный эквивалент: Delete.

Важно

> Команда недоступна, если нет выбранных элементов.

Команда "Выбрать все"

Выбирает все элементы из открытых слоев текущего этажа.

Важно

> Для выбора элементов, созданных конкретным инструментом, предварительно выберите его на панели инструментов. Команда соответствующим образом изменит свое имя.

Если активизирован Инструмент "Стрелка" , то выбрав команду Выбрать все, вы можете выделить все элементы видимого слоя активного окна.

Если активизирован Инструмент "Выделение", то выбрав команду Выбрать все, вы можете выделить элементы формы, которые содержатся в области выделения.

Команда "Найти и выбрать"

Эта команда создает мультивыборку различных элементов, содержащихся в видимом слое текущего активизированного окна.

Вы можете выбрать текст, шрифт, заливку, цвет, линию, материал поверхности или слой.

После того, как вы выберите необходимые свойства, просто нажмите на кнопку Добавить в выборку.

Если вы хотите снять выделение с элементов, просто нажмите на кнопку Отмена выбора.

Команда "Растянуть..."

Используется для пропорционального увеличения или уменьшения любого выделенного элемента ArchiCAD.

Для того, чтобы использовать эту команду просто:

- выделите необходимые элементы.
- выберите команду "Растянуть".
- захватите узелок выделенного объекта и переместите его в новое место.

Растягивание Инструментом "Выделение"

Вы можете растягивать прямоугольные объекты ArchiCAD инструментом "Выделение". Для этого:

- Создайте область выделения.
- Определите вектор растяжки: просто щелкните на узелку внутри выделенной области.
- Выберите команду Растянуть и посредством щелчка на двух различных узелках определите вектор растяжки.

Помните, что растянутся также формы всех прямоугольных объектов, имеющих узлы внутри выделенной.

Ограничения растяжения объектов

Если стена уменьшается так, что узелки перекрывают друг друга, то происходит удаление стены.

Пропорциональное уменьшение всего многоугольника Команда Растянуть может использоваться для пропорционального уменьшения всего многоугольника (щелчок на его вершине) или его стороны (щелчок на стороне) путем ее смещения.

Команда "Изменить размеры"

Эта команда позволяет увеличить или уменьшить выделенные объекты ArchiCAD с помощью соответствующего диалогового окна Изменить размеры.

В диалоговом окне Изменить размеры вы можете изменить размеры толщины стен, текстовых элементов, библиотечных элементов и всех стрелок и маркеров.

- Выделите любым инструментом выборки объекты, размеры которых необходимо изменить и обратитесь к диалоговому окну Изменить размер.
- Выберите необходимые параметры и нажмите ОК.
- Щелкните в любом месте рабочего окна.

Важно

> Команда Изменить размеры доступна, если выбран хотя бы один элемент.

Важно

> Команда Изменить размеры доступна лишь в том случае, если вы работаете в окне плана этажа.

Помните, что эта команда используется для изменения размеров любого из выбранных элементов путем перемещения одной из конечных точек.

Команда "Разделить"

Используется для разделения стен, линий, перекрытий, скатных крыш и заштрихованных многоугольников вдоль линии разделения. Для этого поступите следующим образом:

- Выберите один или несколько элементов, которые необходимо разделить, и затем выберите в меню Редактор команду Разделить.
- Если вы хотите разделить выбранные элементы в точках пересечения с существующей прямой, дугой/ окружностью или контуром существующего элемента, щелкните на ней или нем курсором.
- Если разделение нужно осуществить по некоторой воображаемой прямой, просто проведите её.
- При появлении курсора-глаза сделайте щелчок на одной из сторон линии или контура разделения, чтобы указать, какие из образованных сегментов элементов должны остаться выбранными.

Важно

> Команда доступна, если выбран хотя бы один элемент. Работа этой команды не зависит от выбранного инструмента.

Команда "Базировать"

Используется для удлинения или укорочения ряда существующих стен, чтобы привести их к общей базе, определяемой существующей линией, контуром или воображаемой прямой.

Важно

> Команда доступна, если выбран хотя бы один элемент. Ее работа не зависит от выбранного инструмента.

Команда "Щелкните по стене для разделения"

Используется для разделения отдельной стены на две независимых в той точке ее линии привязки, где вы после выбора этой команды произведете щелчок.

Команда "Щелкните для подрезки"

Используется для подрезки элементов, находящихся между двумя точками привязки.

Объекты для подрезки: стены, линии, окружности и дуги.

Команда "Подрезать верх под крышу"

Используется для подрезки верха стены под нижнюю плоскость скатной крыши и для подрезки основания стены под верхнюю плоскость скатной крыши.

Важно

> Команда оказывается доступной, если на плане этажа выбрана по крайней мере одна стена или скатная крыша.

Команда "Переместить"

Используется для перемещения выбранных элементов из одного места в другое в пределах этажа.

Важно

> Команда доступна, если выбран хотя бы один элемент.

Команда "Повернуть"

Используется для поворота выбранных элементов вокруг указанной точки.

> Важно: Команда доступна, если выбран хотя бы один элемент.

Команда "Зеркальное отражение"

Используется для зеркального переноса выбранных элементов относительно указанной оси.

Важно

> Команда доступна, если выбран хотя бы один элемент.

Команда "Переместить копию"

Используется для перемещения копий выбранных элементов из одного места в другое в пределах этажа.

Важно

> Команда доступна, если выбран хотя бы один элемент.

Команда "Повернуть копию"

Используется для поворота копий выбранных элементов вокруг указанной точки.

Важно

> Команда доступна, если выбран хотя бы один элемент.

Команда "Зеркальное отражение копии"

Используется для зеркального переноса копий выбранных элементов относительно указанной оси.

Важно

> Команда доступна, если выбран хотя бы один элемент.

Команда "Сместить по вертикали..."

Открывает диалог для вертикального перемещения выбранных 3D-элементов.

Важно

> Команда применима только для стен, объектов, перекрытий и крыш. Команда доступна, если выбрана хотя бы одна стена, объект, перекрытие или крыша.

Команда "Тиражировать..."

Открывает диалог для создания многих копий выбранных элементов.

Позволяет:

- смещать, поворачивать, поднимать, опускать копии относительно оригинала.
- указывать величину вертикального смещения.
- указывать способ определения расстояния между копиями.

Важно

> Команда доступна, если выбран хотя бы один элемент.

Диалоговое окно команды содержит следующие управляющие элементы:

- Альтернативные кнопки для указания характера тиражирования: вдоль вектора перемещения; под углом поворота относительно указанной точки; по вертикали (вверх или вниз).
- Альтернативные кнопки для определения расстояния между копиями: длина вектора перемещения или угол поворота являются расстоянием между соседними копиями; длина вектора перемещения или угол поворота являются тем расстоянием, в пределах которого равномерно размещаются все копии.
- Поля редактирования для указания количества создаваемых копий и величины вертикального смещения.

Меню "Параметры"

Используйте данное меню для:

- установки рабочей среды ArchiCAD.
- установки режимов черчения и вывода на экран.
- управления слоями и этажами.
- выбора конфигурации реквизитов.
- установки исходного изображения.
- определения сеток.
- управления нанесением надписей.
- установки параметров инструментов.

Важно

> Меню Параметры недоступно, если не открыт проект или выполняются операции редактирования в текущем окне.

Команда "Floor Plan Scale (Масштабирование плана этажа)"

В ArchiCAD на экране вы можете видеть не то, что получите при выводе на плоттер или дигитайзер. Для того, чтобы просмотреть "действительный проект" просто выберите в меню Экран команду В натуральную величину.

Если вы изменяете масштаб чертежа, текущий вид будет изменяться соответственно, так же как и коэффициент увеличения. Для того, чтобы возвратиться к предыдущему виду окна выберите в меню Экран команду Предыдущий вид .

Командой Floor Plan Scale вы можете установить параметры масштабирования вашего проекта.

Команда "Параметры экрана..."

Открывает диалог для определения характеристик плана этажа, включая:

- характер сопряжения стен.
- показ базовых линий крыш.
- показ векторов штриховки и манипуляторов рисунков.
- способ воспроизведения текстовой информации: сам текст или его и имитация, с манипуляторами или без.
- показ глубины разрезов.
- толщина линий: истинная толщина или все тонкие.
- штриховка стен и многоугольников: отсутствует, векторная, растровая.

Важно

> Способ штриховки стен и многоугольников учитывается не только при выводе на экран, но и при печати, выводе на плоттер и экспорте в файлы других форматов.

Команда "Исходный вид и сетки..."

Открывает диалог для определения области исходного изображения на плане этажа и характеристик конструкторской и шаговой сеток.

Важно

> Команда доступна, если вы находитесь в окне плана этажа и не выполняете операцию редактирования.

Диалог Исходный вид и сетки содержит следующие управляющие элементы:

- Альтернативные кнопки для указания по какой из сеток должно производиться позиционирование.
- Окошки редактирования размеров ячеек конструкторской сетки по горизонтали и вертикали).

Совет

> Помимо основной конструкторской сетки может определяться вспомогательная, которая имеет свой размер ячеек и количество повторений.

- Окошки редактирования количества повторений горизонтальных и вертикальных линий основной и вспомогательной конструкторских сеток при их чередовании.
- Окошки редактирования размеров ячеек невидимой шаговой сетки (по горизонтали и вертикали).

Совет

> Шаговая сетка может быть смещена по осям X и Y относительно видимой конструкторской сетки.

- Окошки редактирования смещения по горизонтали и вертикали шаговой сетки относительно проектного нуля.
- Окошки редактирования значений координат четырех сторон области исходного изображения.
- Окошко выбора цвета фона плана этажа.
- Окошко выбора цвета линий конструкторской сетки.
- Кнопка Установить по текущему изображению для автоматического совмещения области исходного изображения с текущим окном плана этажа.

Команда "Позиционировать"

Включает (появляется галочка) или отключает режим позиционирования курсора по текущей сетке. При включенном режиме позиционирования курсор перемещается по узлам сетки.

Важно

> Команда доступна, если вы находитесь в окне плана этажа.