Основные аспекты архитектурного проектирования программы ArchiCAD

- Эффективность проектирования, т. е. инструменты, которые помогут вам использовать ArchiCAD как инструмент проектирования быстрее и эффективнее.
- Инструменты для составления эскизов, вывода на плоттер, печати, а также использование сметы проекта в ArchiCAD.
- Средства представления и связи, т. е. инструменты, которые помогут вам представить и переслать ваши проекты с помощью высококачественной визуализации и анимации.
- Совместимость, т. е. возможность послать информацию и получить ее от других программ, предназначенных для проектирования, анимации либо визуализации.
- Гибкая рабочая область.

Работа над большими проектами часто требует запоминания многочисленных проекций для быстрого доступа. ArchiCAD позволяет сохранять любое количество проекций и обозревать ваш проект с помощью планшета изображений.

Вывод пиктограмм масштаба, панорамирования и увеличения/уменьшения теперь размещены прямо на плане этажа, где вы можете легко осуществить доступ к ним в любое время.

Двойной щелчок на пиктограммах увеличения/уменьшения даст вам возможность использовать предварительно определенные множители увеличения или уменьшения.

ArchiCAD при изменении масштаба проекта на плане этажа соответствующим образом изменяет изображение на экране с сохранением текущего уровня увеличения.

ArchiCAD предлагает удобные полосы прокрутки в окнах планов и разрезов для обеспечения быстрого и непрерывного доступа к неограниченному пространству рабочего листа, даже с самым большим количеством изображенных объектов.

Инструмент определения разрезов и фасадов позволяет определять фронтальные виды и всевозможные разрезы непосредственно на плане этажа. Разрезы и фасады строятся автоматически по плану этажа и выводятся в отдельных окнах.

Стены, крыши и перекрытия возникают на разрезе как штриховки со своими оригинальными узорами.

Количество одновременно открытых окон ограничено лишь имею-щейся оперативной памятью.

Изображения разреза и фасада остаются привязанными к плану этажа, т. е. они могут обновляться вслед за любыми изменениями на плане.

Для создания рабочих документов в окнах разрезов/фасадов можно использовать все чертежные инструменты.

Элементы, добавляемые в окна разрезов/фасадов, помещаются на отдельный слой, поэтому они не теряются при обновлении окон.

В ArchiCAD вы можете преобразовывать линии и дуги в стены посредством нажатия кнопки мышки на них одновременно с клавишей "пробел" (пробел-щелчок).

ArchiCAD расширяет эту возможность таким образом, что пробел-щелчок на любом многоугольном элементе (например, дугах, окружностях и ломаных) преобразует выбранный элемент в какой-либо другой многоугольный элемент (например, крыши, перекрытия и стены) и сохраняет оригинал.

Вы можете вырезать некоторый элемент одним щелчком и даже перемещать сложные отверстия в перекрытиях, крышах и заштрихованных областях, копировать области штриховки в другие элементы, создавать стены по периметру перекрытия и многое другое.

Метод построения непрерывной кривой — этот конструктивный метод для инструмента построения дуг и окружностей чертит непрерывные гладкие дуги любого радиуса. Несколькими щелчками вы можете строить плавные кривые, которые можно преобразовывать в любой другой многоугольный элемент.

ArchiCAD может присоединять к текущему проекту некоторый другой проект или его отдельные этажи.

При этом осуществляется управление слоями, реквизитами покрытий и другими характеристиками. Группы проектировщиков имеют возможность одновременно разрабатывать проект, работая над его различными составляющими.

В ArchiCAD вы можете создать до 1 миллиарда символов, линий и других графических элементов.

Каждому элементу в ArchiCAD приписан уникальный идентификационный номер, который остается с этим элементом и может быть извлечен для обработки данных.

Имеющийся в ArchiCAD язык трехмерного геометрического описания GDL, используемый для создания параметрических трехмерных объектов, был расширен включением 2D-символов. 2D-символы на плане могут автоматически изменяться в соответствии с изменениями в трехмерном объекте.

Полнопараметрические четверти окон и дверей могут быть добавлены ко всем дверным и оконным проемам, ArchiCAD включает новый инструмент нанесения выносных надписей для создания специальных надписей проектировщика или автоматически проставляемых надписей. ,

В качестве выносной надписи может использоваться надпись проектировщика, обозначение (ID) элемента, присвоенное ему в соответствующем диалоговом окне, или внутреннее обозначение элемента, присвоенное ему системой.

Программа предлагает прямой доступ к векторным шрифтам Graphisoft из ArchiCAD. Даже диакритические знаки обрабатываются правильно. Технология Graphisoft вывода на плоттер обеспечивает оптимальную подстановку шрифтов TrueType в векторные шрифты, гарантируя вам тот же самый размер текста на печатной копии, что и на экране, независимо от типа шрифта.

Штриховка может обрабатываться в PlotMaker поэлементно или как единое целое, образуя выразительные макеты. Выходные данные с высоким разрешением: аналитически ретушированные изображения с высокой степенью разрешения можно сразу и быстро напечатать или вывести на растровый плоттер в большом размере и с оптимальным разрешением.

В ArchiCAD реализовано векторное отбрасывание теней. Векторизованные тени могут быть не только выведены на плоттер, но и, поскольку они определены многоугольниками, их площадь может быть вычислена и в горизонтальной проекции, и в фасаде. С помощью этой возможности вы можете проводить глубокий анализ по освещенности и тенеобразованию, удовлетворяя изысканные потребности ваших заказчиков.

Узоры штриховки (векторная штриховка) могут быть приписаны любому покрытию, такому как кирпич или черепица, для реалистического представления покрытий в трехмерных изображениях.

Аналитическая раскраска — это совершенно новый алгоритм визуализации фирмы Graphisoft, быстро строящий высококачественные изображения независимо от масштаба! Вы можете применять аналитическую раскраску для создания изображений размером с экран с последующей печатью или выводом на плоттер больших изображений без потери качества.

Инструмент установки камер позволяет вам создавать перспективные изображения и траектории съемки на плане этажа, обеспечивая более легкое и лучшее управление.

ArchiCAD отводит важное место новой диалоговой процедуре для быстрой установки параметров аксонометрических видов под любым углом.

Объемно-блочное представление — этот режим показывает ваш проект ArchiCAD в виде совокупности объемных блоков, позволяя вам работать быстро в трех измерениях.

Вы можете определить и разместить в вашем проекте любое количество источников света. Параллельные, точечные и конические источники света доступны в виде трехмерных библиотечных элементов, которые вы можете создавать или модифицировать точно так же, как любой другой библиотечный элемент. Источники света также экспортируются в другие, совместимые с ArchiCAD, программы визуализации.

При работе с библиотекой объектов любое прямоугольное изображение растризованной графики, от структуры кирпичной стены до семейной фотографии, может быть вставлено куда угодно в ArchiCAD-проект.

В добавление к размещению изображений растризованной графики, в качестве фона изображения вы можете теперь к вашим изображениям добавить искусственный горизонт с помощью указания цвета земли и неба.

Единая команда отмены операций в привязке к этажам: все операции в ArchiCAD регистрируются на уровне проекта, независимо от окна ArchiCAD или этажа проекта, в котором они выполнялись.

Операция отнесения новых элементов к скрытому слою вызывает диалог с такими вариантами, как отмена, показ скрытого слоя или выбор другого слоя.