Расширения ArchiCAD

Расширения ArchiCAD являются программным обеспечением (так называемыми библиотеками импорта), которые позволяют ArchiCAD расширить свои функциональные возможности в дополнение к существующим.

Библиотеки импорта и другие прибамбасы

Имеется ряд библиотек импорта, которые позволяют осуществлять операции импорта/экспорта, производить специальные операции на уровне языка GDL, а также поддерживать различные методы визуализации. В будущем будут доступны расширения, выполняющие другие задачи.

Как правило, вы едва ля заметите, что используете библиотеку импорта. Под воздействием команды или определенного действия в ArchiCAD, расширение будет запущено самой системой ArchiCAD, и вы просто будете воспринимать его, как составную часть ArchiCAD.

Расширения ArchiCAD должны храниться в папке под названием Расширения ArchiCAD .

Библиотеки импорта различного типа могут располагаться в различных подпапках данной папки. Эта папка должна размещаться на том же уровне файловой системы (т. е. в той же папке), что и ArchiCAD. При помещении в любое другое место, ArchiCAD не сможет осуществлять доступ к ним. ArchiCAD проверяет наличие библиотек импорта при запуске. Если папка Расширения ArchiCAD или любое из расширений размещены нe надлежащим образам, вы должны выйти из ArchiCAD, разместить требуемые элементы как это вписано выше и запустить ArchiCAD снова.

Расширения ArchiCAD: 3DStudio Out

С помощью данного расширения ArchiCAD, надлежащим образом установленного, Вы можете сохранять 3D-модели вашего проекта в формате файла системы 3D Studio.

С сохраненным таким образом документом можно работать в системе 3D. Он включает следующую информацию:

Элементы 3D-модели:

- Все поверхности.
- Все ребра.

Покрытия поверхностей:

- Все покрытия, используемые в проекте, включая их имена и характеристики.

Источники свете:

- Включаются как солнце, так и дополнительные источники света. Солнце представляет собой точечный источник, расположенный очень далеко от проекта.

3D-проекция:

- Включаются текущие параметры перспективной проекции и траектория съемки.

Информация об отбрасывании теней:

- Включаются текущие параметры отбрасывания теней, установленные в диалоговом окне команды ArchiCAD

Как работать с 3DStudio Out

Постройте в ArchiCAD перспективную проекцию или аксонометрический вид. Находясь в 3D-окне выберете команду Сохранить как... из меню Файл .

Во всплывающем меню диалогового окна Сохранить как... выберете формат 3DStudio Out и нажмите кнопку Сохранить. Появится диалоговое окно, в котором Вы можете произвести необходимые установки:

- Единица измерения. В этом поле вы можете определить то расстояние проекта ArchiCAD, которое будет переведено в чертежную единицу 3DStudio. Так как ArchiCAD работает в метрической системе, то установка единицы измерения в 1 метр (1000 мм) приведёт к преобразованию модели 1:1.
- Цвета перьев. Вы можете выбрать либо цвета перьев ArchiCAD, либо использовать механизм сопоставления цветов ArchiCAD с цветами 3DStudio.

Artlantis Render Out

Artlantis Render — это система фотореалистической визуализации. Она позволяет задавать соответствия покрытий и поверхностей и формировать окончательное реалистическое фотоизображение. С помощью данного расширения ArchiCAD, надлежащим образом установленного, вы можете записывать трехмерные модели ваших проектов в файлы формата Artlantis Render. Документ, который вы записываете, будет включать следующую информацию:

Геометрию трехмерной модели;

- Все поверхности.
- Никаких ребер в формате Artlantis.

Покрытия:

- Все используемые в проекте покрытия, включая юс имена и характеристики.

Источники света:

- Включаются как солнце, так и дополнительные источники света.

Трехмерная проекция:

- Включаются текущие параметры перспективной проекции.

Размер изображения:

- Включаются текущие параметры размера изображения, установленные в диалоговом окне команды ArchiCAD Параметры фотоизображения/Размеры изображения и фон.

Информация об отбрасывании теней:

- Включаются текущие параметры отбрасывания теней, установленные в диалоговом окне команды ArchiCAD

Как работать с Artlantis Render Out

Постройте в ArchiCAD перспективную проекцию. Находясь в 3D-окне выберете команду Сохранить как... из меню Файл. Во всплывающем меню диалогового окна Сохранить как... выберете формат Artlantis и нажмите кнопку Сохранить . Откройте результирующий документ в Artlantis Render. Используйте соответствующие ретушировщики к различным поверхностям модели, и затеи осуществите визуализацию.

Artlantis Render требует наличия хотя бы одного источника света, или солнца, или лампы. Если оба эти источника света отключены в диалоговом окне команды ArchiCAD Параметры фотоизображения/Спецэффекты, вы будете извещены об этом соответствующим сообщением.

Расширения ArchiCAD: AutoCAD 2D I-O

С помощью данного расширения ArchiCAD, надлежащим образом установленного, вы можете сохранять ваши проекты в формате AutoCAD или открывать чертежи AutoCAD либо как проекты ArchiCAD, либо как библиотечные элементы ArchiCAD.

Механизм ввода/вывода поддерживает любую версию AutoCAD при вводе как в формате DXF, так и в формате DWG. Чертежи, созданные в AutoCAD версии R13, R12 или более ранних, могут импортироваться в ArchiCAD. По умолчанию при выводе ArchiCAD создает чертежи для версии R12.

Открытие чертежа AutoCAD как проекта ArchiCAD

Выберите команду Открыть в меню Файл, во всплывающем меню выберите либо формат DXF, либо DWG и затем выберите необходимый чертеж.

После нажатия кнопки Открыть появится диалоговое окно, в котором вы можете произвести необходимые установки.

Этот диалог позволяет устанавливать следующие параметры:

Параметры трансляции блоков

- никакая библиотека не создается;
- каждый DXF-блок становится объектом;
- только блоки, вставляемые в раздел элементов, включаются в библиотеку как объекты.

Обработка трехмерной информации:

- игнорирование такой информации;
- транслировать в двоичные элементы;
- транслировать в данные на языке GDL.

Единица измерения

В этом поле вы можете определить то расстояние чертежа AutoCAD, которое будет переведено в чертежную единицу ArchiCAD, или наоборот. Так как ArchiCAD работает в метрической системе, то установка единицы измерения в 1 метр (1000 мм) приведет к преобразованию модели 1:1.

Определение преобразования цвета

AutoCAD работает со стандартной таблицей в 256 цветов с фиксированными позициями черного, красного, голубого цветов.

Отметьте маркер Цвета в соответствии с таблицей AutoCAD для того, чтобы ArchiCAD сверял каждый цвет с таблицей цветов AutoCAD. Каждый чертежный элемент будет иметь цвет, которые более всего подходит к одному из цветов таблицы AutoCAD. В этом случае, изображение чертежа будет максимально приближено к требованиям AutoCAD.

Если этот маркер не отмечен, то номера индексов перьев документа ArchiCAD останутся нетронутыми.

Открытие чертежа AutoCAD как библиотечного элемента ArchiCAD В меню Файл выберите команду Открыть элемент библиотеки, во всплывающем меню выберите формат DXF или, найдите необходимый чертеж AutoCAD и откройте его. После нажатия кнопки Открыть появится диалоговое окно, в котором вы можете произвести необходимые установки. Этот диалог позволяет устанавливать следующие параметры:

Обработка трехмерной информации:

- Преобразовать в двоичное представление или в виде соответствующего GDL-скрипта.

Единица измерения

В этом поле вы можете определить то расстояние чертежа AutoCAD, которое будет переведено в чертежную единицу ArchiCAD, или наоборот. Так как ArchiCAD работает в метрической системе, то установка единицы измерения в 1 метр (1000 мм) приведет к к преобразованию модели 1:1.

Определение преобразования цвета

AutoCAD работает со стандартной таблицей в 256 цветов с фиксированными позициями черного, красного, голубого и т.д. цветов.

Отметьте маркер Цвета в соответствии с таблицей AutoCAD для того, чтобы ArchiCAD сверял каждый цвет ребра и поверхности с таблицей цветов AutoCAD. Каждое ребро и поверхностть будет иметь цвет, которые более всего подходит к одному из цветов таблицы AutoCAD. В этом случае цветное изображение будет максимально приближено к требованиям AutoCAD.

Если этот маркер не отмечен, то номера индексов перьев и поверхностей документа ArchiCAD останутся нетронутыми.

Сохранение проекта ArchiCAD в формате DXF/DWG

Находясь в 2D-окне выберите команду Сохранить как... в меню Файл. Во всплывающем окне выберите формат DXF или DWG и нажмите на кнопку Сохранить. После нажатия кнопки Сохранить непосредственно перед действительным сохранением будет выведено диалоговое окно, в котором вы сможете установить необходимые параметры для результирующего документа:

Слои DXF в соответствии со слоями ArchiCAD

Выберите эту альтернативную кнопку, чтобы применить к элементам структуру слоев ArchiCAD.

Слои DXF в соответствии с цветом перьев ArchiCAD

Выберите эту альтернативную кнопку, чтобы в DXF-файле создавались слои под каждое перо. В этом случае элементы одного пера будут попадать в один слой.

Слои DXF в соответствии с типами элементов ArchiCAD

Выберите эту альтернативную кнопку, чтобы в DXF-файле создавались слои под каждый тип элемента. В этом случае стены, перекрытия, крыши и т.д. будут экспортироваться в свои отдельные слои.

Использование справочного файла

Выберите чертеж AutoCAD для его использования в качестве справочного файла с целью выбора характеристик чертежа по умолчанию.

Запись в бинарном/текстовом формате (только для DXF)

Выберите необходимый формат файла. Текстовые файлы большие по размеру, но они могут редактироваться в текстовых редакторах. Двоичный 3DMF-файл является компактным, но его нельзя редактировать как текстовый.

Единица измерения

В этом поле вы можете определить то расстояние проекта ArchiCAD, которое будет переведено в чертежную единицу DXF. Так как ArchiCAD работает в метрической системе, то установка единицы измерения в 1 метр (1000 мм) приведет к к преобразованию модели 1:1.

Определение преобразования цвета

AutoCAD работает со стандартной таблицей в 256 цветов с фиксированными позициями черного, красного, голубого и т.д. цветов. Отметьте маркер Цвета в соответствии с таблицей AutoCAD для того, чтобы ArchiCAD сверял каждый цвет с таблицей цветов AutoCAD. Каждый чертежный элемент будет иметь цвет, которые более всего подходит к одному из цветов таблицы AutoCAD. В этом случае, изображение чертежа будет максимально приближено к требованиям AutoCAD.

Если этот маркер не отмечен, то номера индексов перьев документа AutoCAD останутся нетронутыми.

Разбивка сложных элементов

По умолчанию ArchiCAD размещает сложные элементы (стены, перекрытия, крыши и т.д.) в блоках. Если этот маркер отмечен, то ArchiCAD не создает определения блоков (BLOCK) для таких элементов, а преобразует их в простые линии, дуги и т.д. в разделе ENTITY.

Интерпретация входного чертежа

Раздел HEADER:

- $LTSCALE используется для масштабирования определений типа линии.
- $FILLMODE . Если $FILLMODE равно 1, то для представления полностью заштрихованных многоугольных областей используется стандартный тип штриховки (DXFFILL).

Раздел TABLES:

- Таблицы LAYER, LTYPE. Каждое табличное определение преобразуется в реквизиты ArchiCAD.
- Открытые слои ArchiCAD и типы линий удаляются. Каждое табличное определение становится реквизитом ArchiCAD.
- Таблица VPORT. Первый активный видеопорт дает следующую информацию:
  - Вывод сетки включает и выключает вывод сетки на плане этажа,
  - Шаг основной и вспомогательной сетки,
  - Коэффициент увеличения не учитывается, изображение чертежа будет строиться по размеру окна.
- Таблицы VIEW . Виды плана преобразуются в поименованные QuickViews.
  - Обрабатываются только виды сверху.
  - Имя и коэффициент увеличения используются для создания соответствующего определения QuickView.
- STYLE . ArchiCAD может осуществлять точную обработку только текстовых стилей, ссылающихся на стандартный файл шрифтов .ТХТ. Использование других файлов шрифтов может вызвать небольшие проблемы, связанные c позиционированием текста.

Раздел BLOCKS:

Выбрано транслировать вставляемые блоки только в чертежные примитивы.
При обработке данных элементов раздела, определение вставляемого блока переходит (полностью) в чертежные примитивы, которые транслируются в в элементы ArchiCAD. Библиотека объектов не создается.

Выбрано "транслировать вставляемые блоки в библиотечные элементы ArchiCAD"

При обработке данных элементов раздела первый INSERT блока вызовет обработку определения блока. Его определение переходит в ArchiCAD (полностью), а в библиотеке создается объект ArchiCAD с именем блока. Каждый INSERT, относящийся к блоку в в разделе элементов, будет транслироваться в размещаемый объект с необходимыми параметрами преобразования (масштабирования).

Выбрано "транслировать все блоки в библиотечные элементы ArchiCAD"

Обрабатываются все определения блока, его определение полностью переходит в ArchiCAD, а в библиотеке создается объект ArchiCAD с именем блока. Каждый INSERT, относящийся к блоку в разделе элементов, будет транслироваться в размещаемый объект с необходимыми параметрами преобразования (масштабирования).

3D

В зависимости от набора параметров в некоторых случаях порожденный объект может получить также и трехмерную информацию в виде двоичного или редактируемого GDL-скрипта.

Раздел ENTITIES

Каждый элемент (если не определено другое в paper space) будет помещен на план этажа.

Создаются реквизиты (слой, цвет, тип линии)

Если элемент ссылается на несуществующий реквизит, то он будет создан с параметрами по умолчанию. Таким образом элемент будет иметь корректные реквизиты на плане этажа.

ArchiCAD может поместить чертежные элементы 2D-символа библиотечного элемента только на один слой, однако AutoCAD позволяет внутри одного определения блока ссылаться на многие слои. Это означает, что составные части 2D-символа созданного библиотечного элемента могут быть размещены, как и в AutoCAD, с различными реквизитами.

В ArchiCAD размещенный объект будет получать реквизиты того элемента, к которому был применен INSERT. Единственным вариантом, который полностью сохраняет реквизиты слоя, цвета и типа линии для каждого чертежного элемента, является "Транслировать вставляемые блоки только в чертежные примитивы".

Используйте этот вариант, если модификация реквизита недопустима, так как в этом случае не создается библиотека объекта.

Специальные аспекты

Элементы ATTDEF становятся параметрическими текстами в созданном библиотечном элементе. Они получают значение из соответствующего элемента ATTRIB при размещении библиотечного элемента в проекте. Если никакая библиотека не создается, то они становятся просто текстовыми блоками.

Текстовые блоки сохраняют условие выравнивания и точку привязки. Характеристики шрифта и стиля теряются. По умолчанию выбирается шрифт 'geneva' и стиль 'normal'. Стиль может быть изменен на подчеркнутый согласно параметрам AutoCAD. Стиль Курсив создается в том случае, если текст имеет наклон символов более 15 градусов.

Размерные элементы не преобразуются в их аналоги в ArchiCAD, а декомпозируются в чертежные элементы плана этажа.

Расширения ArchiCAD: Camera Out

С помощью данного расширения ArchiCAD, надлежащим образом установленного, вы можете записать отдельную проекцию или полный анимационный путь в виде текста, разделенного символами табуляции, либо в формате электронной таблицы.

Информация, содержащаяся в таком документе, может применяться, еcли вы экспортируете ArchiCAD-модель в приложение с таким форматом файла, который не приспособлен для хранения информации о трехмерных проекциях. Таким приложением является Electric Image Animation System, которое позволяет импортировать параметры установки камеры из документов в формате электронной таблицы.

Для сохранения данных модели в формате EIAS вам понадобится расширение ArchiCAD "EleсtricImage Out".

Как работать с Camera Out

Постройте в ArchiCAD 3D-вид или анимационную последовательность. Для сохранения одной проекции, находясь в 3D-окне, выберете команду Сохранить как... из меню Файл .

Для сохранения всех кадров анимационной последовательности выберете команду Произвести съемку... из меню Визуализация. Во всплывающем меню любого из вышеупомянутых диалоговых окон выберите формат Camera и нажмите кнопку Сохранить.

Результирующий документ можно открыть и просмотреть в любом редакторе электронных таблиц или текстов. Его можно открыть самим ArchiCAD как GDL-скрипт.

Расширения ArchiCAD: DateTime GDL

Расширение DateTime позволяет получать хранимые в компьютере дату и время в различных форматах.

Это расширение работает аналогично файловой операции GDL. Вы должны открыть канал, прочитать информацию и закрыть канал. К этому расширению можно также получить доступ из GDL с помощью команды REQUEST. В этом случае обращения к командам OPEN, INPUT, CLOSE производятся автоматически. Это является самым простым способом получения даты и времени с помощью единственной командной строки GDL.

Расширения ArchiCAD: DWG 3D Out

С помощью данного расширения ArchiCAD, правильно установленного, вы можете сохранять трехмерные модели ваших проектов в формате DWG, являющемся форматом системы AutoCAD.

Экспортируемая структура данных оптимизируется с учетом ее последующей обработки в AutoCAD. При открытии довольно сложных DWG-документов некоторые другие приложения могут столкнуться с некоторыми затруднениями.

Сохраняемый вами документ будет включать следующую информацию:

Геометрию трехмерной модели:

- Все поверхности.
- Все ребра.

Слои:

- Имеется три варианта обработки слоев.

Определения блоков:

- Все элементы плана этажа ArchiCAD обычно экспортируются в отдельные блоки. Однако некоторые элементы могут экспортироваться в более чем один блок. Такие элементы могут быть построены из библиотечных элементов в зависимости от природы 3D-фигуры. Покрытия ArchiCAD, источники света и данные трехмерной проекции НЕ включаются.

Как работать с DWG 3D Out

Постройте в ArchiCAD 3D-изображение. Находясь в 3D-окне выберите команду Сохранить как... из меню Файл. Во всплывающем меню выберите формат файла DWG и нажмите кнопку Сохранить.

После нажатия кнопки Сохранить, но перед тем, как процесс записи действительно начался, появится диалоговое окно. В нем вы можете задать конфигурацию результирующего документа. Параметрами данного окна являются:

- Слои DWG согласно слоям ArchiCAD. Выберите эту альтернативную кнопку для использования в элементах структуры слоев ArchiCAD.
- Слои DWG согласно типам элементов. Выберите эту альтернативную кнопку для создания в файле DWG слоев согласно типам элементов. В этом случае стены, перекрытия, крыши и т.д. экспортируются в слои своих типов.
- Слои DWG согласно покрытиям. Выберите эту альтернативную кнопку для создания в файле DWG слоев по каждому покрытию. В этом случае элементы блоков будут приписаны слоям согласно их покрытиям.
- Единица измерения. В этом поле вы можете определить то расстояние в проекте ArchiCAD, которое будет переведено в одну единицу измерения DWG. Поскольку ArchiCAD сам по себе работает с метрическими данными, установка единицы измерения в 1 метр (=1000 мм) приведет к модели в масштабе 1:1 в AutoCAD.
- Цвета в соответствии с таблицей AutoCAD. AutoCAD работает со стандартной таблицей в 256 цветов с фиксированным положением черного, красного, голубого и т. д. цветов.
  Отметьте этот маркер для того, чтобы ArchiCAD сопоставил цвет пера каждого ребра и каждого покрытия с таблицей цветов AutoCAD. Каждое ребро и поверхность будет соотнесены к наиболее близкому цвету AutoCAD. Таким образом, раскрашенные изображения будут выглядеть настолько схожими с изображениями ArchiCAD, насколько это возможно. Оставьте маркер неотмеченным, если вы хотите, чтобы номера перьев и индексы покрытий ArchiCAD-документа оставались прежними.
- Создавать видимые контуры полигонов. С помощью этого маркера можно управлять наличием линий контуров в результирующем DWG-документе. Если маркер отмечен; то все ребра модели ArchiCAD будут экспортироваться. Невидимые в ArchiCAD ребра экспортироваться не будут. Если маркер не отмечен, то будут экспортироваться только многоугольники.
  Если такой файл воспроизводится в AutoCAD, то многоугольники будут видимыми только в том случае, если они оттенены.

Расширения ArchiCAD: Lightscape Out

Lightscape Visualization System является развитой системой фотореалистической визуализации для генерирования характеристик освещенности трехмерных моделей с использованием специальных алгоритмов. Система разработана фирмой Lightscape Technologies, США.

С помощью данного расширения ArchiCAD, надлежащим образом установленного, вы можете сохранить трехмерные модели ваших проектов в формате для Lightscape. Сохраняемый вами документ будет включать следующую информацию:

Геометрию трехмерной модели:

- Все поверхности.
- Никаких ребер в формате FACT.

Покрытия:

- Все используемые в проекте покрытия, включая их имена и характеристики.

Текстура:

- Экспортируемые покрытия будут ссылаться на соответствующую текстуру в соответствии с текущими установками в диалоге команды Покрытия. Изображения текстуры не включаются в выходной файл, вы должны вручную скопировать используемые файлы изображений в соответствующие папки системы визуализации.

Источники света:

- Все источники света проекта за исключением солнца. Информация про отбрасывание теней также экспортируется согласно установкам в диалоговом окне команды ArchiCAD Параметры фотоизображения/ Спецэффекты.

Информация о проекции:

- Данные 3D-проекции экспортируются в качестве вида по умолчанию Lightscape. Могут использоваться только перспективные проекции. Если вы выберите аксонометрическую проекцию, то будет выдано сообщение об ошибке.

Как работать с Lightscape Out

Постройте в ArchiCAD перспективную проекцию. Находясь в 3D-окне выберите команду Сохранить как... в меню Файл . Во всплывающем меню диалогового окна Сохранить как... выберите формат Lightscape и нажмите кнопку Сохранить.

Расширения ArchiCAD: OpenGL Rendering Engine

OpenGL — это межплатформный стандарт, который позволяет строить и производить фотореалистическую визуализацию изображений трехмерной гра-фики. Расширение было разработано в фирме Silicon Graphics.

Поддержка OpenGL включена в Windows NT 3.51 и Windows NT 4,0, а также имеется в Windows 95/98.

С помощью данного расширения ArсhiCAD, надлежащим образом установленного, вы можете создавать в ArchiCAD реалистические изображения и анимационные ролики реального времени. Это расширение является альтернативой аналогичных возможностей ArchiCAD и имеет преимущества в том, что может использовать графические карты с соответствующими возможностями по более быстрой работе при поддержке.

Это расширение поддерживает не все возможности ArchiCAD по построению реалистических изображений.

Оно поддерживает: плоскую и сглаженную аппроксимацию с зеркальными бликами, дымкой, люминесцентностью и построение полутеней от источников света,источники света (солнце и искусственные). Прозрачность, наложение текстур, устранение ступенчатости и отбрасывание теней этой программой не поддерживаются.

Сглаженная аппроксимация производится чуть грубее, что оказывает влияние при использовании искусственных источников света.

Как работать с OpenGL Rendering Engine

Вы можете выбрать Визуализация OpenGL в подменю ArchiCAD Построить фотоизображение. При этом открывается новое окно с интерактивным Представлением этой модели. Параметры фотоизображения будут соответствовать тем, которые установлены в диалоговом окне установки параметров фотоизображения. В этом же окне имеются средства по навигации модели. При закрытии этого окна будет создано реалистическое фотоизображение на основании текущего вида.

Напротив одной из команд в упомянутом выше подменю будет стоять галочка, которая указывает, какой именно из механизмов построения реалистического фотоизображения использовался в последний раз. Эта отметка также показывает какой именно механизм построения реалистических фотоизображений будет использоваться при произведении последующей съемки по определенной траектории.

Расширения ArchiCAD: QuickDraw 3D IO

QuickDraw 3D является межплатформным стандартом фирмы Apple для создания и визуализации трехмерных изображений.

С помощью данного расширения ArchiCAD, правильно установленного, вы можете создавать в самом ArchiCAD реалистические изображения и анимационные ролики в реальном масштабе времени.

Это средство предлагается как альтернатива существующим в ArchiCAD аналогичным возможностям, однако оно может использоваться для небольших моделей (1000 или менее поверхностей). Это расширение может использоваться для создания и демонстрации библиотечных элементов или макросов.

Как работать с QuickDraw ЗD IO

Вы можете выбрать QuickDraw 3D IO в подменю меню ArchiCAD Построить фотоизображение. При этом открывается новое окно с представлением модели в виде QuickDraw 3D-изображения. Характеристики изображения соответствуют установкам диалогового окна параметров фотоизображения. В этом окне присутствуют все необходимые инструменты для навигации модели фотоизображения.

Нажатие кнопки Стоп приведет к "замораживанию" изображения. В иерархическом меню ставится галочка для указания, какой из механизмов создания реалистического изображения используется (ArchiCAD или QuickDraw 3D) при производстве съемки вдоль траектории.

Расширения ArchiCAD: RenderMan Out

RenderMan — это система фотореалистической визуализации и стандарт обмена данными фирмы Pixar Inc., США.

Обмен данными между ArchiCAD и RenderMan требует две программные компоненты:

- расширение ArchiCAD RenderMan Out, сохранит вашу модель для RenderMan.
- приложение RIBLink, создаст словари перевода покрытий ArchiCAD в поверхности RenderMan, и осуществит сам перевод в экспортируемых документах RenderMan.

Что делает RenderMan Out

С помощью данного расширения ArchiCAD, надлежащим образом установленного, вы можете сохранять трехмерные модели ваших проектов в RIB-формате для RenderMan.

Сохраняемый вами документ будет включать следующую информацию:

Геометрию трехмерной модели:

- Все поверхности.
- Никаких ребер в формате RIB.

Покрытия:

- Все используемые в проекте покрытия, включая их имена и характеристики. Информация о прозрачности не включается.

Источники света:

- Включаются как солнце, так и дополнительные источники света.

Трехмерная проекция/Анимационная траектория:

- Включаются текущие параметры перспективного изображения или анимационные кадры.

Размер изображения

- Включаются текущие параметры размера изображения, установленные в диалоговом окне команды ArchiCAD

Параметры фотоизображения/Размеры изображения и фон

- Информация об отбрасывании теней. Включаются текущие параметры отбрасывания теней, установленные в диалоговом окне команды ArchiCAD Параметры фотоизображения/Спецэффекты.

Как работать с RenderMan Out

Постройте в ArchiCAD перспективную проекцию или анимационную последовательность. Для сохранения одной проекции, находясь в 3D-окне, выберите команду Сохранить как... в меню Файл.

Для сохранения всех кадров анимационной последовательности выберите команду Произвести съемку... в меню Визуализация. Во всплывающем меню любого из вышеупомянутых диалоговых окон выберите формат документа RenderMan и нажмите кнопку Сохранить. После нажатия Сохранить появится диалоговое окно. Параметрами данного окна являются:

Структура файла:

Редактируемый RIB-скрипт/Нередактируемый двоичный формат. Текстовые файлы являются большими, но их можно редактировать средствами текстовой обработки. Бинарные RIB-файлы компактны, но не редактируются как текстовые файлы. Их можно открыть только в RenderMan или других RIВ-совместимых трехмерных приложениях.

Нажмите кнопку По вашему выбору для записи документа в любом из форматов. Группирование по покрытиям/элементам-покрытиям. Нажмите кнопку элементов-покрытий для создания групп в файле RIB-формата для каждого конструктивного элемента ArchiCAD, а по каждой из этих групп — внутренние группы для каждого покрытия.

Нажмите кнопку покрытий для создания групп в файле RIB-формата для каждого покрытия ArchiCAD.

Справочник/Ретушировщик ArchiCAD. Нажмите кнопку Нет для постановки каждому покрытию ArchiCAD в соответствие ретушировщика RenderMan по имени Matte. В этом Случае поверхности сохранят свой цвет, но будут иметь иной, монотонный вид при обработке с помощью RenderMan.

Нажмите кнопку Включить ретушировщики ArchiCAD для того, чтобы включить все характеристики (кроме прозрачности) покрытий ArchiCAD в RIB-документ. Прозрачные материалы ArchiCAD будут в RenderMan непрозрачными.

Нажмите кнопку Выбрать для открытия словаря, созданного заранее с помощью RIBLink. В этом случае все предварительно определенные соответствия между покрытиями ArchiCAD и поверхностями RenderMan применяются в RIB-документе без какого-либо последующего редактирования.

Параметры изображения

Наложение фона. Отметьте маркер для указания в RIB-документе на то, чтобы RenderMan использовал цветной фон при обработке изображения. Не отмечайте маркер для того, чтобы RenderMan использовал черный фон по умолчанию. Если маркер наложения фона отмечен, активизируются расположенные ниже две кнопки. Нажмите кнопку Монохромный для использования Цвета земли, установленного в диалоговом окне команды ArchiCAD Параметры фотоизображения/Размеры изображения и фон.

Нажмите Искусственный горизонт для использования Цвета неба и Цветa земли так чтобы граница между ними соответствовала текущей линии горизонта изображения.

Как построить изображения в окнах на экране/файлах на диске

Нажмите кнопку Построить изображения в окнах на экране для указания в RIB-документе на то, чтобы RenderMan открывал новое окно для каждого обрабатываемого изображения. Оно затем может быть записано вручную командой меню Сохранить.

Этот режим позволяет, например, просматривать обрабатываемые изображения, но требует много памяти для анимаций. К тому же вы потеряете все обрабатываемые изображения в случае отказа питания или аварии системы.

Нажмите кнопку Построить изображения в файлах на диске для сохранения на жесткий диск каждого изображения по окончании его создания. В этом случае вам нужно открывать изображения вручную, но, по крайней мере, они в безопасности.

Четкость отбрасывания теней. Этот ползунок управляет качеством отбрасываемых теней в изображениях, обрабатываемых RenderMan.

Грубо обеспечит вам более быструю обработку, но кое-где неровные контуры теней, в то время как Плавно обеспечит лучшее изображение за счет более длительной обработки.

Расширения ArchiCAD: Text GDL I/O

Это расширение позволяет открывать внешние текстовые файлы для чтения/записи и манипулировать ими путем выборки/размещения значений из/в GDL-скрипт. Расширение интерпретирует строки параметров команд OPEN, INPUT, OUTPUT в GDL-скриптах. Это расширение предполагает наличие папки под именем Папка Данных ArchiCAD независимо от самой системы ArchiCAD, в которой хранятся определенные пользователем файлы. Имя этой папки определено в соответствующем ресурсе расширения, в связи с этим оно может быть изменено. Если папка с данным именем отсутствует, то расширение создаст ее. Папка может содержать подпапки, в которых расширение будет также производить поиск необходимых файлов. Расширение может создавать и считывать файлы типа TEXT.

Расширения ArchiCAD: VRML 3D Out

Используя VRML, вы можете строить ваши собственные трехмерные виртуальные миры и связывать их в единое целое с помощью World Wide Web. вы можете путешествовать по Internet с помощью различных приложений, используя, например, программы просмотра Web. Когда программа просмотра проходит по связям, она проверяет тип содержащейся в файлах информации. Если файл содержит текст, HTML или рисунок, то программа выводит на экран сам документ. Для представления информации другого типа (звук, видеоролики, 3D-VRML-миры) программа передает эту информацию соответствующему приложению или расширению. Для просмотра VRML-миров необходимо соответствуюшее приложение. С помощью расширения VRML 3D Out вы можете сохранить 3D-модели проектов в формате VRML. Сохраняемый вами документ будет включать следующую информацию:

Трехмерная геометрия модели:

- Все поверхности в виде элементов IndexedFaceSet, включая характеристики поверхности.

Покрытия поверхности:

- Все покрытия, используемые в проекте. Данные о текстуре также включаются. Координаты текстуры будут вычислены в программе просмотра VRML.

Источники света:

- Включаются дополнительные источники света. Если дополнительные источники света не размещены, следует использовать источники по умолчанию вашей программы просмотра VRML.

3D-проекция /Траектория съемки:

- Включаются текущие параметры перспективной проекции.

Как работать с VRML 3D Out

Сохраните 3D-вид или траекторию съемки как VRML-фильм. Постройте в ArchiCAD 3D-вид и, находясь в 3D-окне, выберете команду Сохранить как... из меню Файл или разместите на плане этажа камеры и выберете команду Произвести съемку в меню Визуализация, В диалоговом окне сохранения выберите формат VRML-файла и нажмите кнопку ОК. Появится диалоговое окно, в котором вы можете установить следующие параметры:

Разбивать вогнутые многоугольники

Чтобы представить вогнутые многоугольники в виде совокупности треугольников, отметьте этот маркер. Некоторые программы просмотра не поддерживают вогнутые многоугольники. По умолчанию многоугольники с отверстиями разбиваются на треугольники.

Нормали вершин

Для экспорта векторов нормалей вершин отметьте этот маркер. Отметка этих двух маркеров приводит к созданию довольно качественной но относительно сложной модели. Если приложение, для которого вы создаете этот файл, выводит модель не надлежащим образом, снимите отметку с одного или обоих маркеров.

Расширения ArchiCAD: WaveFront 2D In

WaveFront — это развитая система фотореалистической визуализации/анимации, функционирующая на рабочих станциях. С помощью данного расширения ArchiCAD вы можете открывать проект, созданный в WaveFront, как 2D-чертеж ArchiCAD.

Как работать с WaveFront 2D In

Просто выберите команду Открыть в меню Файл. Выберите формат файла Wavefront во всплывающем меню и файл данного формата. Появится диалоговое окно для установки параметров конвертирования:

Расширения ArchiCAD: WaveFront 3D IO

WaveFront — это развитая система фотореалистической визуализации/анимации, функционирующая на рабочих станциях. С помощью данного расширения ArchiCAD, надлежащим образом инсталлированного, вы можете сохранить 3D-модели и покрытия, используемые в трехмерных моделях ваших проектов, в формате WaveFront, или открыть проект в формате WaveFront как библиотечный элемент ArchiCAD.