Непосредственный вывод на плоттер из сети

Возможностью ArchiCAD и PlotMaker является прямой вывод на плоттер в сети с помощью выбора в диалоговом окне параметров плоттера подключение к сети.

Эта возможность очень похожа на принцип вывода на плоттер в сети, использующемся в PlotFlow.

Для установки сетевого плоттера, подключите его к одному из компьютеров в сети (Например, с помощью порта СОМ1). Назначьте плоттеру драйвера принтера. Этот драйвер может поставляться вместе с плоттером его производителем, либо может быть любым драйвером принтера, имеющимся на инсталляционном CD для Windows.

Для связи с плоттером, ArchiCAD использует выбранный драйвер принтера. Характеристики типа плоттера сохраняются в драйверах плоттера Graphisoft. Укажите порт связи для выбранного драйвера принтера и распределите новое периферийное устройство по сети. Если все установки выполнены правильно, Windows будет обращаться с вашим плоттером, как с обычным сетевым принтером.