Панель инструментов Часть I I

Смещение по вертикали

Инструмент задания отметок высоты позволяет расставлять маркеры истинной высоты в окне разрезов/фасадов и к 2D-элементам, скопированным на план этажа из вида сбоку в 3D-окнe.

Особенности инструмента отметок высоты:

- Инструмент лишь измеряет на плане этажа расстояние от текущего начала проектных или пользовательских координат вдоль оси Y.
- Отметки высоты не ассоциированы с конструктивными элементами. Они являются чисто графическими символами.

Геометрические варианты задания отметок высоты

- Задание одиночных отметок высоты — за одну операцию проставляется одна отметка.
- Задание серии отметок высоты — за одну операцию проставляется группа маркеров, расположенных точно друг над другом на одной (невидимой) вертикали.

Щелкните дважды на пиктограмме инструмента для открытия диалогового окна Смещение по вертикали, настройка размерности.

Диалоговое окно "Смещение по вертикали, настройка размерности"

Содержит следующие управляющие элементы:

- Группа пиктограмм для выбора формы маркера.
- Три альтернативных пиктограммы для указания пропорций сторон маркера.
- Две альтернативные пиктограммы для указания направленности маркера.
- Две альтернативные кнопки для выбора вида изображения маркера: сплошной треугольник или контурный.
- Всплывающее меню выбора шрифта отметки высоты.
- Окошко редактирования размера шрифта.

Важно

> Допустимы дробные размеры, но они могут быть округлены.

- Маркерная кнопка для указания представления текста/числа отметки высоты курсивом, если шрифт не плоттерный, или окошко редактирования угла наклона текстовых символов, если шрифт плоттерный.

Совет

> Стандартный угол наклона курсива в шрифтах TrueType — 75 градусов.

- Две альтернативные кнопки для указания следует ли выводить знак числа отметки высоты только в том случае, когда оно отрицательное, или в любом случае.
- Список слоев для указания, в котором из них будут размещаться отметки высоты.
- Окошко редактирования и всплывающая палитра для указания цвета пера текста/числа отметки высоты.

Важно

> номер пера не влияет на толщину текста/числа отметки высоты.

- Окошко редактирования и всплывающая палитра для указания цвета/толщины пера выносной линии отметки высоты.
- Окошко редактирования и всплывающая палитра для указания цвета/толщины пера маркера отметки высоты.
- Окошко редактирования высоты маркера.
- Окошко редактирования длины выносной линии с левой стороны.
- Окошко редактирования длины выносной линии с правой стороны.

Текст

Инструмент размещения текстов позволяет создавать, форматировать, и размещать на чертеже многострочные масштабируемые тексты.

Для текстов можно выбирать гарнитуру, стиль и размер шрифта, способы выравнивания, цвет и т.д.

Щелкните дважды на пиктограмме инструмента для открытия диалогового окна Настройки текста.

Диалоговое окно "Настройки текста"

Позволяет полностью управлять форматированием текста.

Содержит следующие управляющие элементы:

- Всплывающее меню выбора шрифта текста.
- Группа маркеров выбора стиля текста.
- Группа альтернативных кнопок выбора способа выравнивания текста (влево, по центру, вправо).
- Список слоев для указания, в котором из них будут размещаться текстовые блоки.
- Группа альтернативных кнопок выбора межстрочного интервала.
- Группа альтернативных кнопок под общим названием Точка привязки для указания какая точка текстового блока должна оставаться неподвижной при изменении размеров текстового блока в связи с редактированием текста.
- Окошко редактирования и всплывающая палитра для указания цвета пера текста.
- Окошко редактирования размера текста.
- Окошко редактирования угла наклона символов текста (только для плоттерных шрифтов).
- Окошко редактирования угла поворота текстового блока.

Метки

Инструмент нанесения выносных надписей (меток) позволяет проставлять текстовые блоки, которые, по желанию пользователя могут привязываться к конструктивным элементам, что позволяет указывать на чертеже их обозначения либо давать определенные пояснения или комментарии.

ArchiCAD позволяет использовать выносные надписи двух типов:

- Специальные надписи — проставляются вручную на плане этажа и не могут ассоциироваться с конструктивными эле-ментами.
- Автоматически проставляемые выносные надписи — привязываются к элементам и генерируются с Помощью команд подменю Сервис >Нанесение надписей > Автоотметка.

Щелкните дважды на пиктограмме инструмента для открытия диалогового окна Настройки меток.

Подменю "Нанесение надписей"

Его команды позволяют управлять автоматическим заданием выносных надписей к конструктивным элементам.

Подменю содержит следующие команды:

Автометка

Открывает диалог для определения способа автоматического нанесения надписей.

Диалоговое окно содержит следующие управляющие элементы:

- Группа маркеров для указания типов элементов, к которым следует проставлять надписи.
- Две альтернативных кнопки для определения содержания , выносных надписей: либо обозначение (ID) конструктивного элемента, данное проектировщиком, либо его системное обозначение.
- Группа альтернативных кнопок выбора ориентации надписей.

К выбранным элементам

Автоматически проставляет выносные надписи к выбранным элементам. Текст надписи может быть определен в диалоге команды Нанесение надписей Ю Автоматическое...

Убрать от выбранных элементов

Убирает выносные надписи к выбранным элементам.

Диалоговое окно "Настройки меток"

Позволяет определять ориентацию, внешний вид, и содержание выносных надписей.

Содержит следующие управляющие элементы:

- Список слоев для указания, в котором из них будут размещаться выносные надписи.
- Всплывающее меню выбора шрифта выносных надписей.
- Окошко редактирования размера шрифта.

Важно

> Допустимы дробные размеры, но они должны быть округлены.

Маркерная кнопка для указания представления текста курсивом, если шрифт не плоттерный, или окошко редактирования угла наклона текстовых символов, если шрифт плоттерный.

Совет

> Стандартный угол наклона курсива в шрифтах TrueType — 75 градусов.

- Две альтернативных кнопки для указания следует ли выводить выносную надпись в рамке.
- Группа пиктограмм для выбора формы стрелки линии-выноски.
- Окошко редактирования и всплывающая палитра для указания цвета пера текста выносной надписи.

Важно

> номер пера не влияет на толщину текста выносной надписи.

- Окошко редактирования и всплывающая палитра для указания цвета/толщины пера линии-выноски.
- Окошко редактирования и всплывающая палитра для указания Цвета/толщины пера стрелки линии-выноски.
- Окошко редактирования размера стрелки линии-выноски.
- Окошко редактирования угла поворота текста выносной надписи.
- Группа альтернативных кнопок ориентации автопроставляемых надписей:
  - параллельно ассоциируемому элементу
  - вертикально ассоциируемому элементу
  - горизонтально ассоциируемому элементу
  - под заданным углом к ассоциируемому элементу.

Важно

> Эти кнопки доступны, если на плане этажа выбран хотя бы один из элементов с автоматически проставленной надписью или сама автопроставленная надпись.

- Окошко редактирования текста надписи проектировщика.
- Три альтернативных кнопки выбора типа автопроставляемых надписей:
  - надпись проектировщика (берется из окошка редактирования
  - обозначение (ID) отмеченных элементов
  - внутреннее обозначение отмеченных элементов.

  Важно: Внутренние обозначения элементов присваиваются системой автоматически при их создании и сохраняются неизменными в течение всего времени существования проекта.

Заливка

Инструмент для заливки создает заштрихованные (возможно и без штриховки) области многоугольной формы. Он позволяет выделять на планах этажей и других 2D-изображениях различные поверхности, заливая их специально подобранными сочетаниями линий или покрывая заранее определенными узорами.

Кроме того, инструмент можно использовать для измерения и обозначения на планах этажей площади произвольных многоугольников. Создаваемый при этом текстовый элемент полностью ассоциирован с заштрихованным многоугольником и будет автоматически обновляться при любых изменениях последнего.

Заштрихованные области могут включаться в состав сметы вместе с описаниями свойств и компонент, указанных в специальных спецификациях соответствующих штриховок.

Геометрические варианты нанесения заливки:

- Заливка многоугольника. Заключается в построении контуров многоугольной области щелчками мышки на ее вершинах.
- Заливка прямоугольника. Строится прямоугольный контур указанием двух его диагонально противоположных вершин. Стороны прямоугольника будут параллельны линиям сетки.
- Заливка повернутого многоугольника. Заключается в проведении вектора поворота с последующим указанием положения двух диагонально противоположных вершин многоугольника.

Щелкните дважды на пиктограмме инструмента для открытия диалогового окна Настройки заливки.

Диалоговое окно "Настройки заливки"

Содержит следующие управляющие элементы:

- Две альтернативных кнопки выбора ориентации и привязки заливки: от начала проектных координат или по указанному вектору штриховки.

- Список слоев для указания, в котором из них будет размещаться заливка.
- Окошко редактирования обозначения (ID) заливки, используемого в смете.

Важно

> Используйте данную возможность с пустой заливкой для подсчета площади полов проекта.

- Всплывающая палитра выбора образца заливки.
- Окошко редактирования и всплывающая палитра для указания цвета/толщины пера заливки.
- Две альтернативных кнопки для указания, нужно или нет при нанесении заливки обозначать контурной линией границы заливочной области.
- Маркер Указывать площадь, при отметке которого после построения контуров заливочной области на экране будет появляться курсор-молоток, предлагая вам указать местоположение данных о площади.

Линия

Инструмент позволяет строить простейшие конструктивные элементы в ArchiCAD — прямые и ломаные. Однако они же являются самым полезным и удобным средством, когда Вам нужно строить 2D-символы, где они могут использоваться абсолютно без ограничений.

Геометрические варианты построения прямых и ломаных:

- Отрезок: строится отдельной отрезок прямой линии, определяемой начальной и конечной точками.
- Ломаная: строится последовательность отрезков, в которой начальная точка последующего отрезка совпадает с конечной точкой предыдущего.
- Замкнутый прямоугольник: строится замкнутая ломаная, состоящая из четырех расположенных под прямым углом друг к другу отрезков. Построение осуществляется указанием местоположения двух диагонально противоположных вершин прямоугольника, стороны которого всегда параллельны линиям сетки.
- Повернутый замкнутый прямоугольник: строится как и в предыдущем случае с той лишь разницей, что предварительно с помощью вектора поворота задается направление и длина нижней стороны.

Подменю Операции с прямыми содержит команды, позволяющие осуществлять специализированное редактирование выбранных прямых. Ниже перечислены команды подменю Операции с прямыми (доступ: Сервис Ю Операции с прямыми):

Команда "Cкругление"

Сопрягает выбранные линии дугами согласно радиусу, установленному по команде Радиус сопряжения/соединения...

Команда "Паз"

Соединяет выбранные линии отрезками (хордами) согласно радиусу, установленному по команде Радиус сопряжения/соединения...

Команда "Пересечение"

Продолжает выбранные линии до точки их пересечения.

Диалоговое окно "Параметры прямых и ломаных"

Щелкните дважды на пиктограмме инструмента для открытия диалогового окна Параметры линии .

Это диалоговое окно содержит следующие управляющие элементы:

- Список имеющихся типов линий для выбора одного из них.
- Список слоев для указания, в котором из них будут размещаться прямые и ломаные.
- Четыре альтернативных пиктографических кнопки для указания способа построения оконечных маркеров:
  - прямая без маркера
  - маркер в начале
  - маркер в конце
  - маркер на обоих концах прямой.
- Окошко редактирования и всплывающая палитра для указания цвета пера линии.
- Окошко редактирования и всплывающая палитра для указания цвета пера оконечного маркера.
- Окошко редактирования размера маркера.
- Группа пиктограмм для выбора формы маркера.

Дуга/окружность

Инструмент построения дуг и окружностей используется для размещения на плане этажа любых элементов, контуры которых имеют вид правильной дуги или окружности.

С его помощью особенно удобно создавать криволинейные стены, используя команду Трансформировать в стену меню Редактор.

Геометрические варианты построения дуг и окружностей:

- Построение по центру и двум точкам на дуге/окружности.
- Построение по трем точкам, лежащим на дуге/окружности.
- Построение по точкам касания. Создаются только окружности. Для определения результирующей окружности вы должны определить от одной до трех касательных к ней:
  - одну касательную и две точки окружности
  - две касательные и одну точку окружности
  - три касательные.
- Построение последовательным сопряжением дуг. Строится кривая, представляющая собой последовательность сопряженных дуг. Каждая очередная дуга строится по касательной и двум точкам.

Если вы используете пятую версию ArchiCAD, то описаны команды присутствующие в этой версии для Инструмента Дуга/Окружность:

Сегментирование кривых...

Открывает диалог для установки способа представления дуги/окружности в виде сегментов при преобразовании дуги/окружности в последовательность конструктивных элементов.

В диалоговом окне вам предоставляется возможность указать, что:

- дуга/окружность представляется в виде задаваемой совокупности равных отрезков;
- дуга представляется в виде совокупности отрезков, которые получаются при разбиении воображаемой окружности, которой она принадлежит, на задаваемое количество отрезков;
- дуга/окружность представляется в виде совокупности отрезков на основании задаваемого отклонения хорд от дуги/окружности.

Радиус сопряжения/соединения...

Открывает диалог для определения радиуса сопряжения/соединения линий. Используется при выполнении команд Сопряжение и Соединение подменю Операции с прямыми и Закруглить угол подменю Операции с многоугольниками.

Важно

> Задаваемый радиус служит основанием для определения центра дуги сопряжения или хорды соединения. Линии могут быть сопряжены/соединены в их средней части или на продолжении.

Трансформировать в стену

Преобразует выбранный 2D-элемент в последовательность сегментов стен с учетом текущих установок параметров инструмента построения стен.

Важно

> При трансформировании дуг и окружностей количество сегментов результирующей криволинейной стены определяется значениями параметров, установленных в диалоговом окне команды Сегментирование кривых... Команда Трансформировать в стену является доступной, если выбранным элементом является линия, дуга или окружность.

Операции с многоугольниками

Содержит команды, позволяющие осуществлять специализированное редактирование элементов многоугольной формы (перекрытия, скатные крыши и заштрихованные области). К ним относятся следующие:

Закруглить угол...

Используется для закругления угла многоугольника щелчком не его вершине с учетом радиуса, заданного по команде Радиус сопряжения/соединения.

Диалоговое окно "Настройка окружностей/дуг"

Щелкните дважды на пиктограмме инструмента для открытия диалогового окна Параметры дуг и окружностей.

Содержит следующие управляющие элементы:

- Список имеющихся типов линий для выбора одного из них.
- Список слоев для указания, в котором из них будут размещаться дуги и окружности.
- Четыре альтернативных пиктографических кнопки для указания способа построения оконечных маркеров:
  - без маркера.
  - маркер в начале
  - маркер в конце
  - маркер на обоих концах дуги/окружности
- Окошко редактирования и всплывающая палитра для указания цвета пера дуги/окружности.
- Окошко редактирования и всплывающая палитра для указания цвета пера оконечного маркера.
- Окошко редактирования размера маркера.

Узловая точка (паз)

Инструмент построения узловых точек используется для указания важных точек позиционирования на плане этажа.

Важно

> Узловые точки не вывoдется на принтер и плоттер.

Диалоговое окно "Параметры узловых точек"

Щелкните дважды на пиктограмме инструмента для открытия диалогового окна Параметры узловых точек.

Содержит следующие управляющие элементы:

- Список слоев для указания, в котором из них будут размещаться узловые точки.

- Окошко редактирования и всплывающая палитра для указания цвета пера узловых точек.

Разрез/поднятие

Инструмент определения разрезов и фасадов используется для построения изображений разрезов и фасадов, генерируемых на основе плана этажа в соответствии с любой указанной вами линией сечения.

Он позволяет нанести на план этажа стандартное обозначение разреза или фасада, в состав которого входят маркеры, указывающие направление взгляда, буквенное обозначение и линия сечения.

С этим обозначением автоматически связывается новое окно, в котором генерируется изображение разреза или фасада, и где вы может продолжить его отделку с помощью всех имеющихся в ArchiCAD 2D-инструментов.

Важно

> Изображение фасадов можно генерировать также с помощью команды Параметры 3D-проекции меню Визуализация. Однако, они, как правило, менее удобны для использования в качестве рабочих чертежей, поскольку их нельзя редактировать. Команда С 3D-разрезами меню Визуализация позволяет строить изображение разрезов. Разница между этими двумя видами разрезов заключается в том, с помощью инструмента определения разрезов и фасадов создаются изображения, используемые в стандартной технической документации, тогда как во втором случае построенные 3D-разрезы более подходят для создания специальных визуальных эффектов и презентаций.

Щелкните дважды на пиктограмме инструмента для открытия диалогового окна Настройки разреза/ поднятия.

Диалоговое окно "Настройки разреза/поднятия"

С его помощью вы можете полностью управлять построением и внешним видом обозначений разрезов и фасадов на плане этажа.

Содержит следующие управляющие элементы:

- Список имеющихся типов линий для выбора одного из них в качестве линии сечения.
- Список слоев для указания, в котором из них будут размещаться изображения разрезов/фасадов на плане.
- Окошко редактирования наименований разреза/фасада.
- Окошко редактирования обозначения (ID) разреза/фасада на плане.

Совет

> Если в этом есть необходимость, то укажите два обозначения, разделяя их символом "/", для верхнего и нижнего маркера.

- Окошко редактирования и всплывающая палитра для указания цвета пера текста разреза/фасада на плане.

Важно

> номер пера не влияет на толщину символов текста. -

- Окошко редактирования и всплывающая палитра для указания цвета/толщины пера линии сечения.
- Группа пиктограмм для выбора формы маркера направления взгляда.
- Окошко редактирования размера маркера.
- Две маркерных кнопки для указания должен ли маркер проставляться только на одном конце линии сечения, на обоих или не должен проставляться на чертеже совсем.
- Всплывающее меню выбора шрифта для текста разреза.
- Окошко редактирования размера шрифта.
- Окошко редактирования и всплывающая палитра для указания цвета/толщины пера контуров элементов в плоскости сечения.
- Окошко редактирования и всплывающая палитра для указания цвета/толщины пера штриховки элементов в плоскости сечения.
- Две альтернативных кнопки для указания по всей ли высоте проводится разрез, и если нет, то в двух окошках редактирования указывается высота верхней и нижней части разреза.
- Две альтернативных кнопки для указания будет ли ограниченной глубина разреза.

Важно

> Если глубина разреза будет объявлена ограниченной, все элементы, оказавшиеся за указанной на чертеже границей, не будут показываться на изображении разреза.

Камера

Инструмент установки камер используется для определения параметров одной или нескольких перспективных проекций и построения на плане этажа траектории съемки.

Размещая камеры на плане этажа, вы определяете траекторию съемки, параметры которой задаются в диалоге команды Траектории съемки Ю Параметры... меню Экран.

Совет

> Если на плане этажа выбираются несколько камер, то при построении изображения в 3D-окне используется та из них, которая является текущей. Текущей является камера, для которой на плане этажа указан угол обзора и расположение солнца.

Щелкните дважды на пиктограмме инструмента для открытия диалогового окна Настройка камеры.

Диалоговое окно "Настройка камеры"

С его помощью вы можете управлять параметрами камер, размещенных на плане этажа.

Содержит следующие управляющие элементы:

- Ссылочный номер и название текущей траектории съемки.
- Окошко редактирования номера камеры на плане этажа, относительно которой производится установка параметров.
- Окошко редактирования количества кадров," которое будет создаваться данной камерой. Используется для создания эффекта приостановки демонстрации "фильма" в какой-либо точке траектории съемки.
- Окошко редактирования высоты подъема камеры относительно проектного нуля.
- Окошко редактирования высоты подъема точки наведения камеры (цели) относительно проектногo нуля.
- Окошко редактирования расстояния по горизонтали между камерой и целью.
- Окошко редактирования азимута камеры, направленной на цель.
- Окошко редактирования угла-конуса обзора камеры.

Совет

> Увеличение угла, (более 60 градусов) приводит к охвату большего числа объектов, но может привести к искажению изображения.

- Окошко редактирования угла наклона камеры.
- Окошко редактирования высоты солнца. Используется при создании цветных изображений с тенями и реалистических фотоизображений.
- Окошко редактирования азимута солнца. Используется при создании цветных изображенное тенями и реалистических фотоизображений.
- Кнопка Траектория... открывает диалог Параметры траектории съемки команды Траектории съемки/Параметры... меню Визуализация.
- Кнопка Солнце... открывает диалоговое окно Солнце...

Команды меню "Сервис"

Команды и опции меню Сервис позволяют:

- Группировать и разгруппировывать элементы.
- Изменять порядок накладывающихся элементов.
- Блокировать элементы.
- Определять способы преобразования текущего элемента.
- Добавлять надписи к элементам.
- Обновлять информацию о зонах.
- Добавлять расширенные функции, определенные в расширениях.