Программы Softdesk Auto-Architect

AЕС Tools — базовый модуль

AЕС Tools позволяет вести проект, в рамках которого работают совместно несколько модулей Softdesk. AЕС Tools значительно расширяет возможности Автокaда. Инструментарий AЕС Tools включает в себя: дополнительные возможности черчения и редактирования графических объектов, менеджер 3D и 2D символов, создание деталей и библиотек символов, сервисные функции для работы со слоями,

Стены

Типы стен выбираются, просматриваются в плане или сечении, модифицируются и создаются при помощи простого Диалогового Редактора Стен. Новые типы стен могут быть созданы как для простых, так и для сложных стен с получением реалистических трехмерных изображений.

Неограниченное число, новых типов стен может быть составлено из следующих компонентов: линии, поверхности, полилинии, шаблон для штриховки. Поверхности могут быть расположены под любым углом. Каждому компоненту типа стены может быть приписан уникальный слой, тип линии, высота, отступ и толщина. Каждый шаблон штриховки может быть автоматически включен в тип стены. Угол наклона каждого сегмента совпадает с углом наклона предыдущего сегмента даже для искривленных сегментов. При растяжении заштрихованной стены шаблон также подвергается растяжению.

Мгновенный доступ к базовым типам стен через боковое меню, па-дающее меню и клавиатурные макрокоманды. Все углы и пересечения подчищаются и сглаживаются автоматически. Тем самым отпадает необходимость последующей ручной обработки пересечений.

Многочисленные опции включают в себя возможность интерактив-ного изменения высоты стены в целом или только ее основания, интерактивного изменения ширины стены криволинейные стены, включающие такие опции как центр дуги, длина хорды, угол дуги, радиус и трехточечные дуги точка привязки стены может быть установлена в любую точку внутри или вне элемента стены и изменяется интерактивно "интеллектуальные" стены допускают склейку и разрезание при пересечениях автоматическое замыкание при возврате к стартовой точке специальные команды для преобразования полилиний в стили стен.

Команды тиражирования перегородок ускоряют процесс создания планировок зданий. Команды редактирования позволяют подчищать изображения стен для пересечений стен, Т-образных элементов, углов, соединять параллельные стены, удлинять или обрезать стены. Возможность рисования стен по образцу с чертежа, а также замены одного стиля другим из библиотеки стен.

"Интеллектуальное" образмеривание: простановка размеров по краям или центрам стен, дверей, окон. Определение площади, объема стены и подсчета количества краски, кирпичей и раствора, обоев, требующихся для данной стены.

Двери и окна

Параметрические библиотеки включают различные типы дверей (петлевые, гибкие, раздвижные, вращающиеся, гаражные) и окон (одностворчатые, Двухстворчатые, раздвижные, прямоугольные, арочные, стрельчатые, круглые, треугольные и т.д.). Имеется инструмент для создания из простых окон и дверей ансамблей. В диалоговых окнах библиотек редактируются размеры проемов, переплетов, рам, подоконников, дверных коробок, порогов, наличников и т.д. Для каждого элемента базы можно внести дополнительную информацию (например, ГОСТ, производитель). Вставляет в прямые или криволинейные стены окна и двери любых форм, эркеры, ленточные окна с боковой, центральной или автоматической привязкой.

Возможность преобразования простых трехмерных дверей в сложные трехмерные двери с фурнитурой для последующей визуализации. Редактирование окон и дверей, удаление, перемещение вдоль стены, рисование по примеру с чертежа, редактирование размеров и замена стиля с автоматической модификацией стен. Динамическое изменение угла раствора и навески двери.

Лестницы

Мощные интеллектуальные программы конструирования прямых, L-образных, многопролетных, U-образных и спиральных параметрических лестниц как по данным, вводимым пользователем, так и по данным, заданным по умолчанию. Все лестницы могут рисоваться в 2-мерном и 3-мерном представлениях или в обоих одновременно. Типы ступенек: стандартные, открытые, с накладками. Установка перил с одной или обеих сторон, с выступами и различными условиями возврата.

Установка балясин с контролем их типа, числа и интервалов. Возможность добавления ступенек или расширения площадок в любом направлении. Обсчет лестниц, использующих диалоговые окна с выбором различных формул, подгонку размеров ступеней и подсчетом длин пролетов. Проектирование подъемников и эскалаторов.

Крыши

Выбор, типа крыши, параметрическое ее определение, задание угла наклона плоскостей для сложных крыш. Отрисовка одно-, двух-, четырехскатных и купольных крыш, крыш произвольной геометрии с возможностью выреза проемов любой конфигурации. Изображение проекций и трехмерных видав. Добавление кровельных свесов со всех сторон. Автоматическое удлинение стен до плоскости крыши.

Библиотеки символов

Более 6000 обозначений оборудования, сантехнической и электрической арматуры, мебели для жилых и рабочих помещений, строительных символов, кухонных шкафов и устройств, деревьев, людей и пр. Изображения в плане, сбоку и объеме. Преобразование из плоских в объемные изображения.

Планировка помещений

Автоматическое вычитание меньших площадей из общей площади. Изображение помещений управляется либо заданием их размеров, либо площадей. Возможность редактирования включают автоматическое изменение раздела помещений и их общей площади. Автоматическая генерация экспликаций помещений. Подсветка и штриховка комнат на Основе их назначения или владельцев. Экранный, отчет по помещениям по указанию их границ.

Пол

Отрисовка перекрытий сложной формы с возможностью выреза проемов любой конфигурации. Автоматическое центрирование и выравнивание половой плитки в указанной области. Автоматический обход внутренних объектов, например колон. Динамическое изменение угла наклона и базовой точки.

Спецификации

Спецификации, ведомости материалов, и примечания автоматически создаются по чертежу. Спецификации арматуры включают привязку, размеры и обозначения. Получение итогов. Составление спецификаций по дверям, окнам, оборудованию, площадям.

SK Utilities 8.0

Дополнительный модуль, расширяющий возможности Auto-Аrchitect S8.

Основные функции

- создание проемов в стенах произвольной формы и произвольного заполнения.
- проектирование ограждений различных типов.
- сервисный режим нанесения размеров.
- дополнительный сервис для работы со слоями, с атрибутами блоков, с библиотекой символов.

Softdesk S8 Building Services Suite Комплексное проектирование

Одним из важных моментов профессионального строительного проектирования является параллельная работа с данными участников проекта. Как правило, все специалисты, работающие совместно, нуждаются в последних версиях текущего состояния проектами в наработанных библиотеках. Это требование обеспечивается работой в среде AutoCAD MAP (AutoCAD R14) и Softdesk S8 Building Services Suite. Поскольку в качестве платформы используется AutoCAD, все чертежи выполняются в знакомом DWG-формате — промышленном стандарте представления графической информации.

AЕС Tools

АЕС Tools позволяет вести проект, в рамках которого работают совместно несколько модулей Softdesk с использованием общих прототипов для всех участников проекта. АЕС Tools значительно расширяет возможности Автокада. Инструментарий АЕС Tools включает в себя: дополнительные возможности черчения и редактирования графических объектов, менеджер 3D и 2D символов по оборудованию и условным обозначениям, создание типовых деталей, сервисные функции по работе со слоями, функции по управлению форматом и масштабом чертежа. Сервисные функции включают в себя создание презентационных материалов, "быстрый" просмотр изображения в перспективном виде.

Строительная подоснова

В состав Building Services Suite входит модуль для создания несложных строительных 3D планировок. Модуль позволяет отрисовать стены, вставить в них проемы прямоугольной формы с заданием их размеров и типов, разместить подвесные потолки. Средства редактирования включают в себя подчистки соединений стен, инструментарий по закрытию и переносу проемов.

Для создания сложных архитектурных чертежей удобно использовать программу Softdesk S8 Auto-Architect. Это позволяет сохранить единую идеологию проектирования по всему проекту.

HVAC

Программа HVAC позволяет создать рабочую документацию по разделу "Вентиляция и Кондиционирование воздуха". Система работы со слоями позволяет одновременно создавать трехмерную модель систем и вид системы в плане для вывода чертежа на плоттер. Воздуховоды и фитинги являются параметрическими. Возможность контролировать размеры, радиусы загиба колена, длину и угол перехода позволяет создавать рабочую документацию по Российским стандартам. Форма воздуховода круглая, овальная или прямоугольная задается пользователем по ходу проектирования. Возможность использовать гибкие воздуховоды различных типов. По желанию пользователя задается поставочная длина воздуховодов.
База по воздухораспределителям и любому другому вентиляционному оборудованию гибкая и пополняемая. Приточные камеры контейнерного типа и 3D вентиляторы автоматически генерируются по размерам задаваемым пользователем. Программа позволяет создавать как чертежи, так и принципиальные схемы систем вентиляции и кондиционирования.

Plumbing

Plumbing служит для создания планов и схем по разделу "Водопровод и канализация". База данных содержит санитарные приборы, арматуру, противопожарные устройства. Базу можно пополнить любыми символами по Российскому ГОСТу.

Имеется возможность групповой установки любых санитарных приборов. При отрисовке для каждой системы предусмотрен собствен-ный слой, что значительно облегчает работу проектировщика. Гибкая система меню позволяет работать либо в плане, либо в изометрии.

Etectrlc

Пакет Electric служит для создания рабочей документации по разделам "Электроснабжение" и "Электроосвещение", а также для отрисовки принципиальных схем. Кроме того программа позволяет создавать чертежи по разделу "КИША". База данных по светильникам, электрооборудованию, контрольно-измерительным приборам, условным обозначениям для принципиальных схем гибкая и может пополнятся любыми элементами для создания рабочей документации по Российским стандартам. Проводка кабеля, по желанию пользователя, может осуществляться в трубопроводе с заданием материала и диаметра трубы. Electric имеет встроенную программу для подсчета интенсивности освещения, которая может быть использована для быстрого определения количества светильников, необходимых для достижения требуемого уровня освещения. Включена возможность автоматически распределять розетки или любые другие символы по периметру помещения с заданием расстояния от угла помещения и шага между символами.

Piping

Программа Piping служит для создания чертежей и 3D моделей любых трубопроводных систем. Область применения программы; отопление, тепло- холодоснабжение, газоснабжение, теплоэнергетика, технологические трубопроводные системы. Любые трубы, арматура, фитинги могут быть занесены в базу непосредственно с чертежа. При этом задаются материал, масса, стоимость и размеры элемента. Возможность задавать радиус загиба отвода. В программе присутствует собственный инструментарий по созданию 3D оборудования из примитивов, блоков, атрибутов и элементов Piping, объединяющий их в единый блок оборудования. Генератор насосов и емкостей позволят создать собственные элементы, по размерам, задаваемым пользователем. Возможность создавать для емкостей патрубки различных типов. Присутствуют такие виды соединения элементов трубопроводных систем, как фланцевое (сварка и на болтах), сварка, резьбовое, муфтовое. Характеристики и размеры соединений задаются и контролируются пользователем.

Для удобства пользователя возможны различные методы создания трассы трубопроводов — разводка 3D трубопроводов, разводка в одну линию, генерация трубопровода из 3D полилинии, сопряжение трубопроводов с автоматической отрисовкой отвода или тройника.

Инструментарий по работе с моделью позволяет генерировать из однолинейного трубопровода трехмерный или вид в две линии, что позволяет создавать планы и разрезы систем. Возможна и обратная генерация. По желанию пользователя задается поставочная длина трубопроводов. Встроенный калькулятор позволяет быстро вычислить массу одного элемента трубопровода или участка трассы.

Возможность задать индивидуальный слой для каждой системы используется для раздельного специфицирования различных трубопроводных систем, расположенных на одном чертеже. Элементы крепежа содержат параметрические опоры, подвески, уголки, швеллеры, двутавры.

Специфицирование

Все элементы инженерных коммуникаций могут быть специфицированы. Реализован режим получения собственных шаблонов спецификаций. Пользователь может задать наименование заголовков, количество и ширину столбцов.

Возможность сортировки элементов по выбранному пользователем признаку, Опции получения итогов для числовых характеристик. Возможность получить спецификацию с текущего листа или объединенную с нескольких листов. Полученная спецификация может быть сохранена в виде файла, для вывода на отдельном листе.

Softdesk S8 Civil Survey Complete

AEC Tools — базовый модуль

AEC Tools позволяет вести проект, в рамках которого работают совместно несколько разработчиков, использующих разные модули Softdesk. AЕС Tools значительно расширяет возможности Автокада. Инструментарий AEC Tools включает в себя: дополнительные возможности черчения и редактирования графических объектов, менеджер 3D и 2D символов, создание деталей и библиотек символов и др.

COGO — координатная геометрия

Данный модуль предназначен для ввода, редактирования и управления базой данных точек проекта, а также общего оформления чертежа. В него включены различные инструменты, расширяющие возможности Автокада для работы с базой данных, слоями, системами координат и масштабами изображения, библиотеками условных знаков и форм, текстовыми блоками. Он позволяет показывать на чертеже различные атрибуты точек и линий, привязывать к ним соответствующие условные знаки.

Предусмотрен многопользовательский доступ к базе данных проекта, а также двусторонняя связь базы данных с чертежом Автокада. Обеспечивается преобразование координат точек из одной прямоугольной системы координат в другую, а также в геодезические координаты и обратно с использованием различных проекций и параметров земного эллипсоида. Основные функции данного модуля доступны при работе в других модулях.

Survey — геодезия

С помощью этого мощного модуля в компьютер вводятся и обрабатываются результаты полевых геодезических измерений. Ввод данных может быть осуществлен несколькими способами: непосредственно с электронных тахеометров или регистраторов, через текстовый файл, путем набора с клавиатуры через командную строку или в удобную табличную форму. Поддерживаются все используемые формы ввода угловых и линейных величин. Автоматически вводятся необходимые поправки и производится контроль качества измерений по невязкам и разностям.

Результаты динамически отображаются на экране, что позволяет контролировать правильность ввода точек и отрисовки ситуации. Любые геодезические построения могут быть уравнены строгим или приближенным методом как на плоскости, так и в пространстве. Оценка точности включает построение доверительных интервалов и эллипсов ошибок. При повторном уравнивании опорной сети могут автоматически обновляться координаты пикетов и перерисовываться элементы ситуации. В модуль включены задачи определения азимута по Солнцу и Полярной звезде, а также обратные геодезические задачи для расчета разбивочных элементов,

DTM — числовое моделирование рельефа

Модуль. DTM позволяет создать трехмерную модель поверхности, как существующей, так и проектируемой, используя в качестве исходных данных точки, контуры и примитивы Автокада. На основании модели рельефа могут быть построены черные и красные горизонтали, которые можно сгладить и подписать. По любой линии, проведенной на 3-х мерной поверхности можно получить сечение. Поверхности представляются в виде редактируемых триангуляционных сетей. Предусмотрены возможности анализа рельефа и создания на его основании картографических материалов.

Earthworks — земляные работы

Модуль Earthworks позволяет разрабатывать и анализировать план земельных работ. Модуль предназначен для таких задач, как Проектирование водоемов, зон парковок, строительных площадок, насыпей и др., при этом производится подсчет объемов выемки и засыпки грунта. Модуль работает на основании поверхностей, полученных средствами DTM.

Визуальное трехмерное представление генерируется автоматически в процессе работы.

Design — планировка земельных участков

Design предоставляет возможности разбиения земли на участки для коммерческой и жилой застройки, проектирования систем канализации и дренажа и многих других градостроительных приложений. Предусмотрена связь с построенной в модуле DTM моделью рельефа. Производится'автоматическая маркировка и отрисовка законченного плана И профиля с использованием, задаваемых пользователем параметров.

Advanced Design — проектирование дорог I-V категории

Advanced Design — предназначен для проектирования объектов коридорного типа, таких как дороги, железнодорожные пути, скоростные шоссе и др. Модуль предоставляет инструментарий для интерактивной работы с планом, профилем и сечением проектируемого объекта. Возможно вписание вертикальных и горизонтальных кривых с учетом види-мосщ. В модуле возможна разбивка на пикеты и подключение любого поперечника. В модуле возможен подсчет объемов выемок и насыпей по поперечникам.

Hydrology Toots — гидрология

Модуль Hydrology Tools предназначен для планирования и анализа системы водохранилищ, каналов, резервуаров-отстойников и решения задач просачивания. Территории водных бассейнов автоматически рассчитываются на основании трехмерной модели рельефа. Возможно проведение всех видов расчетов потоков в каналах, водосливах плотин, дренажных трубах. Обеспечивается решение вопросов привязки очистных сооружений к местности и планирования гидрографических работ.

Planix Photo Landscape

Простой в употреблении пакет для моделирования ландшафта сфотографированной территории. Пакет позволяет на загруженном Изображении разместить деревья, кустарники, грунтовые покрытия и малые формы. В дистрибутив включены большие библиотеки растительности, располагающиеся на компакт диске. Также, предусмотрены средства редактирования ландшафта и демонстрация динамики роста растений во времени. Возможно, использовать пакет для обработки, как реальных фотографий, так и тонированных изображений, полученных различными программами — рейдерами. Рекомендуется использование пакета совместно с Softdesk AutoArchitect. В поставку входит видео учебник.

Planix 3D Exterior Designer

Несложный инструмент для трехмерного моделирования небольших участков земли с размещенными на них домами и малыми формами. Пакет позволяет смоделировать рельеф местности, разместить на нем строения, дорожки, ограждения, деревья, кустарники и др. и получить 3d виды, построенного участка, с различных сторон под различными углами. Пакет включает в себя типовые дома и позволяет создавать свои стили. Также имеется широкий набор библиотек: дверей, окон, крыш и перекрытий, текстур покрытий стен и крыш, растительности, элементов экстерьера. Planix 3d Exterior Designer позволят получать тонированные изображения ландшафтов с выбранным фоном, который может быть определен пользователем или выбран из соответствующей библиотеки. Полученная "картинка" может быть сохранена в графический файл, а 3d-модель может быть экспортирована в программу Planix Home Design Suite 3D. Использование принципа "drag and drop", графическое меню и меню правой кнопки мыши делает пакет максимально удобным в использовании и очень простым в освоении.

Planix Home Design Suite 3D

Программный пакет для составления плана помещения и трехмерного моделирования интерьера, построенного дома или квартиры. Пакет включает в себя: средства параметрического черчения, инструменты для построения 3d перспективных видов и образмеривания планов, библиотеки окон, дверей, лестниц, мебели, электрооборудования, домашних растений и других элементов интерьера. Возможно тонирование изображения и создание анимационных роликов. Также, предусмотрен генератор спецификаций и отчетов. Использование принципа "drag and drop" и графическое меню делает пакет максимально удобным в использовании. В дистрибутив пакета входит редактор символов и "виртуальный декоратор" изображений.