Команды меню Часть I

Команды меню ArchiCAD предоставляют возможность осуществлять операции над файлами, выполнять функции редактирования и конструирования, производить трехмерную визуализацию, управлять изображениями на экране, окнами и плавающими панелями.

Меню включает:

- Команды меню Файл.
- Команды меню Правка.
- Команды меню Сервис.
- Команды меню Параметры.
- Команды меню Изображение.
- Команды меню Рассчитать.
- Команды меню Экран.
- Команды меню Окно.

Меню "Файл"

Используйте данное меню для:

- открытия, объединения и закрытия проектов и библиотек ArchiCAD;
- сохранения документов в файлах различных форматов;
- импорта/экспорта файлов различных форматов;
- установки каталога текущей библиотеки;
- работы с дигитайзером;
- вывода на плоттер и печать;
- завершения работы ArchiCAD.

Команда "Новый"

Выбор команды Новый приводит к замене текущего проекта на новый (под названием Без имени), который перенимает у предыдущего атрибуты и параметры среды: текущую библиотеку, параметры по умолчанию, сетку и т.д.

Поскольку в системе ArchiCAD может быть открытым только один проект, текущий проект закрывается. Если у вас имеются несохраненные изменения, система предупредит об этом и предложит сохранить их.

Если данная команда выбрана при активном 3D-окне текущего файла, для нового проекта Вы получите его чертежный лист.

Совет

> Если при выборе команды Новый нажать клавишу Alt, то будет выведена альтернативная команда Новый в исходной среде. Эта команда открывает новый проект и загружает в качестве параметров по умолчанию всех инструментов и диалоговых окон значения, установленные изготовителем (то есть те значения, которые существовали до их замены каким-либо пользователем). Это поможет каждому, кто хочет быть уверенным в том, что использует значения параметров, установленные по умолчанию.

Команда "Открыть..."

Команда Открыть... позволяет открывать имеющиеся документы тех типов, которые распознает ArchiCAD. Диалоговое окно, которое появляется сразу после выбора этой команды дает возможность перемещаться по файловой системе и выбрать необходимый файл.

Важно

> Данная команда недоступна в том случае, когда текущим является любое из окон библиотечного элемента.

С помощью ниспадающего списка Типы файлов вы можете выбрать, а затем импортировать соответствующий файл в рабочую среду программы.

Команда "Объединить..."

Команда Объединить... позволяет вставить в текущий проект элементы другого проекта, модуль или WMF-файл.

Диалоговое окно Объединить аналогично диалоговому окну Открыть, за исключением типов файлов, к которым вы получаете доступ.

Команда "Закрыть"

Закрывает открытый проект ArchiCAD и запрашивает, хотите ли вы сохранить изменения, внесенные в проект с момента последнего его сохранения.

Важно

> Если изменения не сохраняются, то они теряются.

Важно

> Команда Закрыть является доступной только в том случае, когда текущим является окно проекта ArchiCAD или библиотечного элемента.

Команда "Сохранить"

Сохраняет открытый проект ArchiCAD или библиотечный элемент в зависимости от того, какое окно в настоящий момент является текущим. Сохранение производится с учетом изменений, внесенных с момента последнего сохранения или открытия.

Кроме того, команда производит сохранение содержимого текущего окна 3D-отчета в виде текстового файла.

Важно

> Сохранение проекта приводит к очистке очереди операций, которые можно отменить.

Важно

> Команда Сохранить является доступной только в том случае, если текущим является окно проекта ArchiCAD, библиотечного элемента или примечаний и заметок.

Команда "Сохранить как..."

Открывает диалоговое окно, позволяющее сохранить копию текущего проекта ArchiCAD под новым именем.

Совет

> Вы можете экспортировать проект в целый ряд файловых форматов, выбрав тип файла во всплывающем списке диалогового окна.

Важно

> Команда Сохранить как... является доступной только в том случае, когда текущим является окно проекта ArchiCAD, библиотечного элемента или примечаний и заметок.

Команда "Сохранить со средой Архив..."

Открывает диалоговое окно для сохранения текущего проекта ArchiCAD в виде специального (архивного) файла.

Архив содержит все необходимое для переноса проекта на другое автоматизированное рабочее место.

Важно

> Команда Сохранить со средой >Архив... является доступной только в том случае, когда текущим является окно плана этажа.

Мультиплатформенный формат

Создать файл архива, в котором все изображения проекта будут сохранены в файлах формата TIFF.

Включить фоновый рисунок

Создать файл архива и включить в него все изображения заднего фона вашего проекта.

Все элементы библиотек

Создать файл архива и включить в него все библиотеки вашего проекта.

Архив проекта 5.0

Сохранить проект в архивном файле, формат которого соответствует пятой версии ArchiCAD.

Включая текстуры

Создать файл архива и включить в него все материалы вашего проекта.

Включить свойства библиотеки

Сохранить проект в архивном файле и включить в него все свойства объектов использованных библиотек.

Эта опция также добавляет в архив свойства библиотечных объектов, которые не были использованы в загруженных библиотеках.

Архив проекта 5.1

Сохранить проект в архивном файле, формат которого соответствует версии 5.1 программы ArchiCAD.

Совет

> Формат архива сохраняет также любой растровый файл, определенный в качестве фона фотореалистического изображения.

Команда "Открыть элемент библиотеки..."

Открывает диалоговое окно для выбора и открытия библиотечного элемента, для его последующего просмотра и редактирования.

Важно

> Внешний вид и содержимое диалогового окна зависит от того, какой элемент Вы выбрали: окно, дверь, объект или источник света.

Можно также импортировать файлы других типов, выбирая требуемый из всплывающего списка доступных типов.

Диалоговое окно Открыть элемент библиотеки предоставляет следующие возможности:

Создать новый библиотечный элемент.

> Важно: Новый элемент до его сохранения получит название Без имени.

Выбрать способ интерпретации открывающегося файла

Имеются следующие варианты интерпретации:

1. Открыть как библиотечный элемент объекта (для редактирования).

Важно

> После сохранения в данной интерпретации, новый библиотечный элемент может быть размещен на плане этажа с помощью инструмента размещения объектов.

2. Открыть как библиотечный элемент окна (для редактирования).

Важно

> После сохранения в данной интерпретации, новый библиотечный элемент может быть размещен в стене с помощью инструмента устройства оконных проемов.

3. Открыть как библиотечный элемент двери (для редактирования).

Важно

> После сохранения в данной интерпретации, новый библиотечный элемент может быть размещен в стене с помощью инструмента устройства дверных проемов...

4. Открыть как библиотечный элемент источника света (для редактирования).

Важно

> После сохранения в данной интерпретации, новый библиотечный элемент может быть размещен на плане этажа с помощью инструмента установки источника света.

5. Открыть как GDL-скрипт, извлеченный из выбранного библиотечного элемента (для использования в качестве макроса в GDL-скриптах других библиотечных элементов).

Важно

> После сохранения данный макрос становится текстовым файлом без 2D-символа, спецификаций и 3D-вида.

Выбрать тип открываемого файла

Имеются следующие типы:

1. Файл объекта
2. Файл окна
3. Файл двери
4. Файл источника света
5. Файл GDL-скрипта
6. DXF-файл
7. DWG-файл.

Важно

> DXF — формат обмена чертежами — это совместимый с AutoCAD 3D-документ. DWG — это собственный формат системы AutoCAD. 3D-данные из файла формата DXF или DWG конвертируются в нередактируемые двоичные данные.

Папка

Здесь отображен путь к папке, в которой лежит библиотечный файл.

Имя файла

Имя файла библиотеки.

Имя документа

Полное название выбранной библиотеки.

Типы файлов

Тип файла открываемой библиотеки.

Открыть как

Здесь вы можете выбрать тип файл, соответствующий объекту, двери, окну, лампе или скрипту GDL.

Активные

Здесь отображены имена выбранных рабочих библиотек.

Совет

> Для создания отдельного файла библиотечного элемента откройте стандартный библиотечный элемент и сохраните его копию под другим именем, используя команду Сохранить как...

Команда "Установить библиотеки..."

Выбор данной команды приводит к открытию диалогового окна, в котором вы можете указать каталог с библиотекой, выбираемой в качестве рабочей.

Совет

> Найдите каталог с требуемой библиотекой, выберите его и нажмите кнопку ОК.

Добавить

Добавить папку с активными библиотеками, выбранную в левом окошке.

Удалить

Удалить файлы рабочих библиотек из списка.

Сателлит

Создать сателлит-библиотеку.

Папка

Здесь отображен путь к рабочей библиотеке.

Использовать библиотеки

Использовать все выбранные библиотеки в файле проекта Archi-CAD.

Использовать сателлит

Использовать сателлит-библиотеку в файле проекта ArchiCAD.

Команда "Параметры дигитайзера..."

Открывает диалог для подбора под планшет вашего дигитайзера одного из имеющихся драйверов ArchiCAD.

С помощью диалогового окна задаются следующие параметры:

- драйвер ArchiCAD;
- коммуникационный порт, к которому подключен дигитайзер;
- масштаб чертежа, начало координат, расстояние и азимут.

Graphisoft автомат

Активизировать собственные драйверы компании Graphisoft для данного дигитайзера.

Установить начало

Определить начало координат. Именно с этой точки головка дигитайзера начнет рисовать ваш проект.

Установить дистанцию

Установить действительную дистанцию между двумя рисующими головками дигитайзера. Эта опция применяется в случае, если ваш документ имеет нестандартный размер.

Установить азимут

Определить горизонтальную ориентацию рисунка на листе бумаги.

Драйвер изготовителя планшета

Активизировать драйвер производителя данного дигитайзера.

Конфигурация

Щелкнув на эту кнопку, вы попадете в диалоговое окно, в котором можно настроить те или иные параметры данного дигитайзера.

Соединение

Как правило, дигитайзеры подключаются к так называемому параллельному порту вашего компьютера (последовательные порты обычно занимают мышь и модем). Так сложилось в компьютерном мире, что когда говорят про параллельный порт, подразумевают принтерный порт, и наоборот. Если ваш дигитайзер подключен к другому порту, выберите именно этот порт. Все другие опции позволяют сконфигурировать выбранный только выбранный вами порт дигитайзера.

Бод

Скорость передачи информации, которую может использовать дигитайзер. Выберите наибольшую для данного дигитайзера скорость. Это определяет подключение компьютера к дигитайзеру, а не наибольшую скорость передачи от компьютера к дигитайзеру.

Четность

Установить режим контроля четности. Если ваш дигитайзер подключен к компьютеру посредством достаточно короткого кабеля, оставьте эти опции в покое.

Биты

Установить информационные биты данных, используемые системой для выбранного порта. Стандартный набор символов компьютера состоит из 256 элементов (8 бит). Поэтому опция по умолчанию есть 8. Если ваш дигитайзер не поддерживает псевдографику (работает только со 128 символами), сообщите об этом системе выбранной опцией 7.

Стоповые

Установить количество стоповых битов. Стоповые биты данных являются одной из разновидностей так называемых граничных служебных битов. Столовый бит определяет конец цикла при асинхронной передаче (промежуток времени между передаваемыми символами меняется) данных в кратковременном цикле. Вели ваш дигитайзер подключен к компьютеру посредством достаточно короткого кабеля, также оставьте эти опции в покое.

Отчет

Определить способ реализации обмена данных. Здесь вы можете исправлять возможные ошибки, возникающие при передаче данных от компьютера в дигитайзер. Управление потоком данных, осуществляющееся программными методами соответствует параметру ASCII. Аппаратное управление потоком данных используется для улучшения пропускной способности. Включается опцией Двоичный.

Возвратиться к заводским установкам

Возвратиться к установкам по умолчанию для данного дигитайзера,

Важно

> Команда Параметры дигитайзера... является доступной только в том случае, когда текущим является окно плана этажа или 2D-символа библиотечного элемента.

Команда "Включить/Выключить дигитайзер"

Используйте эту команду для черчения с помощью планшета вашего дигитайзера, подключенного к последовательному порту.

Важно

> Мышка и дигитайзер могут использоваться одновременно.

Важно

> Команда Включить/Выключить дигитайзер является доступной только в том случае, когда текущим является окно плана этажа или 2D-символа библиотечного элемента.

Помните, что команда Выключить дигитайзер отключает дигитайзер и прекращает черчение с помощью его планшета.

Команда "Параметры плоттера..."

Открывает диалог для установки параметров плоттера.

Установка включает:

- подбор для плоттера драйвера ArchiCAD.
- выбор порта подключения плоттера.
- выбор формата и ориентации страницы.
- подстановку шрифтов.

Важно

> Команда Параметры плоттера... является доступной только в том случае, если текущим является окно плана этажа, 2D-символа/3D-вида библиотечного элемента или 3D-окно.

Подготовка шрифта

Щелкнув на эту кнопку, вы попадете в диалоговое окно, с помощью опций которого можно осуществить подстановку шрифтов для данного плоттера. Иными словами здесь вы сможете позволяют загрузить в память плоттера шрифты.

Наилучшая настройка текущего плоттера

Все шрифты, которые были использованы в вашем проекте будут загружены в память плоттера автоматически. ArchiCAD попробует сам решить "шрифтовые проблемы".

Ручные настройки

Выбрав эту кнопку-переключатель, вы полностью возложите на себя решение "шрифтовых проблем".

Бумага

Выбрать из списка тип бумаги для плоттера.

Поля

Горизонтальные и вертикальные поля распечатываемого проекта.

Ориентация

Ориентация печати:

Соединение

Если ваш плоттер подключен не к параллельному порту, выберите последовательный порт. Все другие опции позволяют сконфигурировать выбранный только выбранный вами порт плоттера.

Бод

Скорость передачи информации, которую может использовать плоттер. Выберите наибольшую для данного дигитайзера скорость. Это определяет подключение компьютера к дигитайзеру, а не наибольшую скорость передачи от компьютера к дигитайзеру.