Широкоформатные сканеры

Широкоформатные сканеры, как и плоттеры, бывают двух типов — монохромные и цветные. При помощи монохромного сканера можно отсканировать цветной оригинал, но результат все равно получится черно-белым или в оттенках серого цвета. Исходя из этого, возможности применения монохромных сканеров в ГИС ограничены сканированием монохромных или контурных карт. Сканирование цветных карт целесообразно тогда, когда количество используемых на карте цветов невелико. В этом случае при помощи специального программного обеспечения возможно перевести получившееся после сканирования монохромное изображение в цветовое пространство.

На российском рынке встречаются широкоформатные сканеры следующих фирм-производителей: Vidar, Contex, Xerox, Осе. Наибольшее распространение, благодаря своему качеству и относительно невысокой стоимости, получили сканеры Vidar и Contex. Для сканеров, ориентированных на САПР/ГИС, ключевую роль играют следующие характеристики:

- Ширина области сканирования
- Максимальная толщина носителя, которую сканер способен пропустить
- Разрешение (в dpi — точек на дюйм)
- Качество алгоритмов компенсации неоднородного фона

Сканеры Vidar

Vidar TruScan Select

Монохромный сканер Vidar выпускается в двух базовых модификациях — "Vidar TruScan Select" и "Vidar TruScan Select 3mm". Последняя модель отличается улучшенным механизмом протяжки бумаги, позволяющим сканировать оригиналы до 3 мм толщиной (против 1.5 мм у первой модели), что делает возможным сканирование, например, геодезических планшетов. Модель TruScan Select 3mm отличает также более "бережное" отношение к ветхим носителям (калька, старая "синька"). Обе базовые модели сканируют оригиналы шириной до 965 мм с оптическим разрешением до 400 dpi (длина не ограничена).

Для обеспечения более высокой разрешающей способности и скорости сканирования выполняется, так называемый, Upgrade базовой модели. Существует два уровня Upgrade сканеров Vidar — Upgrade А, позволяющий достичь разрешения в 600dpi, и Upgrade В, увеличивающий разрешение до 800 dpi. В таблице приведено время сканирования (в секундах) оригинала формата А0 при разрешении 400 dpi в зависимости от уровня Upgrade.

К преимуществам сканера Vidar относится и высокое качество результатов сканирования неудачных копий исходных чертежей, что является характерным для всех сканеров Vidar, благодаря фирменной системе Adaptive Area Thresholding (AAT) — адаптивной настройки компенсации неоднородного фона изображения. Даже если документы — старые потертые синьки, используя ААТ, можно получить отличные результаты, без потери мельчайших деталей, появления шума ("мушиных следов") на фоне чертежа и др. При этом улучшение качества изображения по сравнению с исходным чертежом не замедляет процесс сканирования.

Сканеры Vidar зарекомендовали себя как надежные устройства, позволяющие получать качественные изображения даже тогда, когда оригиналы находятся в плохом состоянии. Возможность поэтапного Upgrade делает эти сканеры еще более привлекательными.

Vidar TruScan Titan

Новый цветной сканер фирмы Vidar. Горизонтальный прямолинейный тракт подачи носителя позволяет удобно расположить и без повреждений отсканировать документы шириной до 965 мм. Роликовая система подачи сохранит при обработке хрупкие и слабые чертежи и карты. В результате повышается производительность и улучшаются условия сканирования. Оптическая система построена на использовании многих камер без применения зеркал. Это упростило конструкцию и позволило избежать искажений и потерь. Как и сканеры серии TruScan Select, сканеры Titan обладают возможностью Upgrade, увеличивающей разрешающую способность и скорость сканирования. В зависимости от уровня Upgrade различают три варианта этого сканера — TruScan Titan Base, TruScan Titan Plus и TruScan Titan Pro (разрешение 100-800dpi). В следующей таблице приведены сравнительные характеристики сканеров Titan в зависимости от уровня Upgrade.

Vidar TruScan Titan обладает развитыми методами обработки изображений в цифровом виде. К ним относятся: уникальный алгоритм стохаcтического растрирования — Advanced Copy Logic (ACL), процедура выставления порога чувствительности Dual Point Thresholding и запатентованный алгоритм повышения четкости 2D Edge Sharpening для выделения четких линий в плоскости сканирования и направления подачи.

Таким образом, можно сканировать даже самые сложные монохромные или полутоновые оригиналы, такие как аэро- и фотоснимки и наиболее сложные синьки.

Основная область применения сканера Vidar TruScan Titan на рынке САПР/ГИС — сканирование цветных карт.

Сканеры Contex Серия FSS

Монохромные роликовые сканеры формата А0. Основные технические характеристики: максимальная ширина сканируемого оригинала 1016 мм; максимальная ширина поля сканирования — 965 мм (длина не ограничена). Сканеры обладают следующими функциями обработки растра в реальном времени: кадрирование, инверсия, выравнивание, устранение "мусора", заполнение пропусков в линиях, поворот изображения; 2D адаптивный порог для сканирования неконтрастных оригиналов (синьки); преобразование между различными выходными растровыми форматами; просмотр, масштабирование и печать отсканированных изображений.

Серия FSC

Цветные роликовые сканеры универсального применения формата А0. Основные технические характеристики: максимальная ширина сканируемого оригинала 1016 мм; максимальная ширина поля сканирования 914 мм; длина не ограничена; 24 бита RGB; 8/4 bit Paletted color. Простая цветовая калибровка с помощью стандартных таблиц ANSI IT8, автоматическое или ручное создание цветовой палитры сканера. Встроенный модуль JetStream (кроме модели 3010) обеспечивает высококачественное копирование на цветной плоттер в процессе сканирования. Copy-сканеры обладают дополнительными возможностями прямого копирования на плоттер (репрография).