000006.

## 4.1. Описание пульта УЧПУ.

Пульт УЧПУ расположен на лицевой стороне стойки УЧПУ и показан на рис. 1.

На пульте УЧПУ расположены символьный дисплей (Блок отображения символьной информации), клавиатура и пульт коррекции.

Дисплей используется для формирования различных видов символьной индикации, отражающей состояние УЧПУ и станка и другой информации, связанной с работой оператора.

Клавиатура состоит из четырёх групп клавиш:
- первая группа содержит клавиши символов латинских букв и предназначена для формирования текста управляющих программ или команд;
- вторая группа состоит из символов цифр и знаков и предназначена для формирования текста УП и задания числовых величин или команд;
- группа специальных клавиш;
- группа режимных клавиш;

Пульт коррекции содержит два переключателя:

- переключатель коррекции подачи на 0, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120 процентов от заданной величины по адресу F, которая принимается за 100%.
- переключатель коррекции оборотов шпинделя на 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140 процентов от заданной величины по адресу S, которая принимается за 100%.

Для сигнализации о напряжении питания служат светодиоды 1, 2, 3.

При включении вводного автоматического выключателя, расположенного в стойке УЧПУ загорается светодиод 1 - "сеть".

Светодиод 2 включается при зарядке аккумуляторов питания памяти с сохранением информации.

Для отключения УЧПУ служит красная кнопка "Выключения УЧПУ".

Для включения УЧПУ предназначена чёрная кнопка "Включения УЧПУ". При её нажатии загорается светодиод 3, а на экране дисплея появляется текст, который присутствует в течение 10 секунд:

Номер редакции и изменения могут отличаться от приведённых выше.

Затем этот текст сменяется индикацией абсолютного положения осей станка и автоматически устанавливается один из режимов работы УЧПУ - "Преднабор".

Кроме этого автоматически устанавливается следующее состояние УЧПУ:
- вид движения - G40
- система координат - G54
- коррекция на радиус инструмента - G40 (отмена)
- коррекция на длину инструмента - G43
- плоскость - G17 (XY)
- задание перемещений - G90 (абсолютное)
- постоянный цикл - G80 (отменён)
- величина подачи - 0
- обороты шпинделя - 0
- номер инструмента - 0
- номер корректора на радиус - 0
- номер корректора на длину - 0
- код функции R - 0
- код функции Q - 0
- программа для отработки - не найдена
- абсолютное положение осей станка - произвольное, необходим выход в "ноль" станка.
- источник информации - перфолента (Подрежим IL)