000062.

## 4.1.1. Цикл сверления.

Цикл сверления задаётся функцией G81 и имеет диаграмму перемещений показанную на Рис. 44.

Параметры цикла задаются адресами, показанными в таблице 14.

Если параметр I не задан, то точка 4 совпадает с точками 3 и 1.

Перемещения на участках выполняются со скоростями, показанными в Таблице 15.

В общем случае программирование цикла выглядит так:
G81Z_U_I_F_E_
Если нужно изменить только один (или несколько) параметров цикла, достаточно задать G-функцию и необходимые параметры.
G81I_

Примечание:

В полуавтоматическом режиме отработки программы происходит останов в точках 0, 1, 3, 4.

Пример:
Цикловая сверлильная обработка четырёх отверстий без выдержки времени (См. Рис. 45).
N1G54G0G90X10Z10
N2G81U0.5Z-15I0.5F100
N3X30G81U-9.5I-4.
N4X45G81U-4.5I0.5
N5X65G81U0.5Z-10I10
N6G80

Примечание:

Предполагается, что предварительно введена коррекция инструмента и ось Y установлена в нужную позицию.