000020.

## 1.4.2. Скорость рабочей подачи.

Понятие "Рабочая подача" относится к перемещениям центра инструмента станка при различных видах интерполяции.

Рабочая подача всегда направлена по касательной к траектории движения инструмента и является, таким образом, контурной подачей.

Программирование подачи осуществляется в миллиметрах в минуту по адресу F.

Запрограммированная подача 1000 мм/мин выглядит так:

F1000

Для УЧПУ возможно программирование подачи в диапазоне 0 - 15000 мм/мин, однако пределы подачи зависят от типа станка и указываются в документации на конкретный станок.