000013.

## 1.3.1. Управляемые геометрические координаты.

Управляемыми называются геометрические координатные оси перемещения, которыми согласованно может управлять УЧПУ с контролем положения по каждой оси.

Каждая управляемая ось ставится в соответствие с адресом координатного слова.

В настоящем УЧПУ число управляемых осей составляет 3 при стандартном исполнении (X, Y, Z) и становится равным 4 при выборе четвёртой управляемой оси - любой из А, В, С.