000024.

## 4.3.2.5. Подготовка перфоленты для ввода погрешностей.

Для ввода величин люфтов информация на ленте должна иметь следующий формат:

L1 = величина ПС - задаётся величина люфта по координате X
L2 = величина ПС - задаётся величина люфта по координате Y
L3 = величина ПС - задаётся величина люфта по координате Z
L4 = величина ПС - задаётся величина люфта по четвёртой оси

Величина шага компенсации и номера баз задаются по группам для каждой координаты в следующем формате:

S1 = ПС
B1 = ПС
B2 = ПС
B3 = ПС
S2 = ПС
B4 = ПС
B5 = ПС
B6 = ПС
S3 = ПС
B7 = ПС
B8 = ПС
B9 = ПС
S4 = ПС
B10 = ПС
B11 = ПС
B12 = ПС
Где S1 - шаг по координате X
B1 - "База 0" по координате X
B2 - "База -" по координате X
B3 - "База +" по координате X
и т.д.

Ввод величины компенсаторов осуществляется в следующем формате:

N номер компенсатора = величина ПС

Где номер может принимать значение от 1 до 1950, величина от минус 127 до плюс 127 микрон.

Подготовить перфоленту можно в режиме "Редактирование". Следует перейти в этом режиме в подрежим "Вставка" и набрать нужную информацию, в полном соответствии с приведённым форматом. Порядок расположения групп данных может быть произвольным.

Информация на перфоленту выводится по команде "N".

Пример:

Требуется задать величину люфта 115 мкм по координате базы 1, 200, 681, и шаг 6000 мкм по координате X.

В режиме "Редактирование" информацию нужно подготовить следующим образом:

%
S1 = 6000
B2 = 1
B1 = 200
B3 = 681
L3 = 115
%%

Примечания:

1. Величина люфта 0 - 225 мкм.

2. Величина шага 0 - 32767 мкм.

3. Номер (для базы) 1 - 1950.

4. Величина компенсатора минус 127 - плюс 127 мкм.