000036.

## 4.6.1.6. Индикация списка сообщений оператору.

Вид индикации по команде U показан на рисунке 27.

Этот вид индикации содержит текст тринадцати последних сообщений оператору.

На экране сообщения располагаются двумя столбцами по тринадцать строк в каждом:

Правый столбец - коды сообщений программы электроавтоматики,

Левый столбец - текст системных сообщений.

Коды сообщений программы электроавтоматики (перед ними есть буква Э) являются специфическими для каждого станка, и их смысл расшифровывается в документе "Руководство по эксплуатации" на конкретный станок.

Системные сообщения зависят от режимов работы УЧПУ и описаны в соответствующем разделе.

Вообще говоря, каждое сообщение появляется в виде мерцающего текста в строке набора при любом виде индикации. Однако каждое новое сообщение заменяет предыдущее, которое запоминается устройством УЧПУ.

Поэтому в списке сообщений тексты расположены в порядке поступления сверху вниз. Индикация списка сообщений обновляется при каждом выполнении команды U.