000007.

## 4.3. Режим "Ввод".

Режим "Ввод" предназначен для занесения символьной информации в память УЧПУ, поэтому данный режим предшествует всем остальным режимам работы устройства.

Источником информации для УЧПУ могут быть:

- пульт УЧПУ (ПУ);
- фотосчитывающее устройство (ФСУ).

Под символьной информацией понимается следующее:

- управляющая программа (УП);
- величина смещений системы координат (нулей);
- величина корректоров на размер инструмента (КОРР.);
- величины люфтов и накопленной погрешности (ПОГР.);
- величина констант станка и УЧПУ (КОНСТ.).

Для вызова режима "Ввод" нужно нажать клавишу на пульте УЧПУ, при этом на экране появится таблица источников информации, показанная на Рис. 2.

Выбор источника информации осуществляется последовательным нажатием клавиш:

- L Пуск - ввод с ФСУ
- K Пуск - ввод с пульта УЧПУ

При выполнении команды название выбранного источника переходит в командную строку, а на экране появляется таблица видов информации.

Клавиша "Спец" отменяет выбранный источник информации и возвращает индикацию к исходному состоянию.

Примечания:

1. Программным обеспечением УЧПУ могут предусматриваться и дополнительные источники информации, в этом случае таблица источников информации и набор команд будет расширен.

2. Клавиша в режиме "Ввод" используется для воспроизведения символа десятичной точки, поэтому её повторное нажатие вызывает появление точки в строке набора.

3. Все команды в этом режиме должны завершаться нажатием клавиши "Пуск".