000043.

## 2.10.1. Задание системы координат.

Задание системы координат осуществляется программированием функции G92 следующим образом:

G92X_Y_Z_

При этом величины по адресам X, Y, Z, четвёртой оси являются координатами инструмента в некоторой системе координат.

Пример:
Смотри рисунок 14.
G92X40Y30Z25
Задана система координат с некоторым центром 0, и позицией инструмента (40, 30, 25) в ней.
Если запрограммировать
G92X0YOZO
То текущие позиции по осям станут началом новой координатной системы.

Дальнейшее задание в абсолютных величинах соответствует положению инструмента в системе координат, заданной по G92.

Вообще говоря, G92 позволяет программным путём задать систему координат с началом в любой точке.