000064.

## 4.1.3. Цикл глубокого сверления.

Цикл глубокого сверления задаётся функцией G83 и имеет диаграмму перемещений, показанную на Рис. 47.

Параметры U, Z, I, F, E имеют тот же смысл, что и для циклов G81, G82, G85.

Для цикла G83 существуют обязательные параметры, показанные в таблице 17.

Для параметров V и W величины всегда задаются положительными числами.

В общем случае цикл G83 программируется так:
G83Z_U_V_W_I_F_E_