000031.

## 4.6.1.1. Индикация геометрической информации.

Вид индикации по команде "G" показан на рисунке 21.

Данные, изображённые на экране, имеют следующий смысл.

"Абс. полож." - координаты рабочего органа без учёта коррекции на длину инструмента и смещений по СМ1, G54 - G59 (позиция осей в системе координат станка).

"Отн. полож." - координаты рабочего органа в системе координат, заданной функциями СМ1, G54 - G59, G92 и с учётом коррекции на длину инструмента. Если не действуют СМ1, G54...G59, G92, коррекция на длину, то данные "Абс. полож." и "Отн. полож." совпадают.

"Рассогл." - рассогласование, действующее в контуре управления положением осей.

"Ост. пути" - оставшееся перемещение рабочего органа станка по соответствующим координатам в выполняемом кадре.

В этом режиме индикации предусмотрены команды, показанные в таблице 10.

Эти команды предназначены, например, для использования массива "Абс. полож." в качестве индикатора перемещений от произвольной точки, в которой произведено обнуление. Данные об абсолютном положении при этом не теряются и могут быть восстановлены.

Индикация по команде Q повторяет верхнюю часть предыдущей индикации, но большими символами.