000074.

## 5.5. Функция управления делительным столом (А, В, С).

В зависимости от выбранной установки возможно управление координатами А, В, или С как делительным столом через программу электроавтоматики, реализованную на языке фокон. В этом случае величина А, В или С воспринимается как код и выдаётся без изменения в программу электроавтоматики, где используется для организации перемещения делительного стола в заданную позицию с нужной величиной подачи.

Примечание:

Функция управления делительным столом (А, В, С) вводится вместо вспомогательной функции R. Соответствующим образом изменяется и индикация "Состояние". Программирование вспомогательной функции R в этом случае невозможно.