000049.

## 3.2. Величина смещения.

Величина смещения инструмента может находиться в пределах плюс - минус 9999.999 мм или град. и задаётся номером корректора.

В данном УЧПУ предусмотрено 299 корректоров с номерами 1 - 299, что позволяет иметь 299 различных величин смещения.

Ввод величин смещения в память УЧПУ подробно рассмотрен в документе "Руководство оператора".

Примечания:

1. Величины смещения по запроограммированным номерам корректоров следует вводить до начала отработки управляющей программы.

2. Один и тот же номер корректора может одновременно использоваться по D и H.

3. Номер корректора никак не связан с номером инструмента, поэтому, вне зависимости от номера инструмента, может быть задана величина коррекции по любому номеру корректора.