000061.

## 5.1.2. Информационные сообщения.

АВАР.ОСТ. - сообщения о выполнении аварийного останова.

М00, М01, М02, М30 - сообщение о выполнении останова отработки по М00, М01, М02, М30.

КАДР - сообщение о выполнении кадра в режимах "Полуавтоматический" и "Преднабор".

ПОИС? - перед пуском отработки в режимах "Автоматический" и "Полуавтоматический" не был выполнен поиск.

РЕЖИМ? - не установлен режим управления станком от УЧПУ (программа).

ВЫХ В 0? - не был выполнен выход в "Ноль" станка.

ОСТ В КК? - при пуске отработки обнаружен сигнал "Останов в конце кадра".

ПАМЯТЬ? - появляется в режиме "Ввод" и "Редактирование". Объём вводимых программ больше объёма памяти для УП в УЧПУ. Для оставшейся информации нет места и она в УЧПУ не введётся. Если ввод выполняется с ФСУ, то введённая информация зарегистрируется. Рекомендуется остановить процесс ввода чуть раньше, чем заполнится память.

ДЛ.КАДР - длина вводимого кадра больше 128 символов. Кадр игнорируется.

КОНЕЦ ВВОДА - сообщение о том, что ввод информации с перфоленты закончен.

НОМ:? - сообщение появляется в режиме "Поиск" при формировании справочника программ, находящихся в памяти УЧПУ, если номер задан недопустимым кодом.

ОБ'ЕКТ? - объект поиска не задан.

НОМЕР? - номер в объекте поиска задан неправильно.

НЕ НАЙДЕНО - не найдена заданная информация в режиме "Редактирование", объект в режиме "Поиск", номер кадра при выполнении оператора передачи управления в "Автоматическом" режимах.

ОСТ.РАССОГЛ - привод какой-либо оси не отрабатывает остаточное рассогласование.

НОЛЬX, НОЛЬY, НОЛЬZ, НОЛЬ4 - выполнен выход в ноль по соответствующей оси.