000038.

## 2.6.4. Позиционирование координат станка в заданную точку через запомненую точку.

При выполнении функций G27, G28, G30, G31 координаты промежуточной точки запоминаются и точка становится запомненной.

G29X_Y_Z_4_

Как правило, данная функция применяется сразу после G27, G28, G30, G31.

Величины по адресам X, Y, Z и четвёртая координата являются заданием на перемещение из запомненной точки в заданную в абсолютных величинах или в приращениях, в зависимости от G90/G91.

При выполнении кадра с G29 сначала происходит ускоренное перемещение по всем заданным осям в запомненную точку, которая задана предыдущей функцией G27, G28, G30, G31, затем позиционирование из запомненной точки в точку, координаты которой определены функцией G29.

Пример применения G28, G29 (Рис. 13)

NG91G28X-800Y300 (из А в 0 через В)
NM06
NG29X500Y200 (из 0 в С через В).

Примечание:

Координаты запомненной точки сохраняются, даже если сменить систему координат до выполнения G29, так как запоминаются в системе координат станка.