000014.

## 4.3.1.6. Способ заданий смещений.

При подготовке станка к обработке детали часто требуется определить позицию нулевого положения оси Z в рабочей системе координат.

Для задания этой величины рекомендуется произвести следующие действия:

1) установить в шпиндель станка эталонный инструмент;
2) вывести координату Z в ноль станка;
Возникшая ситуация на станке показана на Рис. 9.
3) подвести эталонный инструмент к поверхности "0" детали;
4) установить курсор в нужную позицию в группах G54 - G59;
5) командой "UZ" записать позицию оси Z2 (Рис. 10) в позицию смещения оси Z, указанную курсором (в группах G54 - G59);
Позиция Z2 фактически будет смещением оси Z для создания рабочей системы координат.
5) командой "-RZ" восстановить индикацию позиции Z.

Примечание.

Для остальных осей действия могут быть аналогичными.