000044.

## 2.10.2. Системы координат заготовки.

С помощью программирования G54 - G59 можно выбрать одну из шести предварительно установленных систем координат станка без задания системы координат функцией G92.

Эти шесть систем координат определяются путём установки расстояния по каждой координатной оси от фактического нуля координат станка до начала отсчёта новой системы координат.

Задание величины смещений описано в документе "Руководство оператора".

Пример:
Допустим, заданы смещения по осям по G55 (Рис. 15).
G55
X500
Y200
Z100
То при программировании
G55G90G00X100Y50Z20
Произойдёт позиционирование в положение
X=100, Y=50, Z=20 в системе координат, заданной G55.

Функция G92 отменяет действие функций G53 - G59.

Примечания:

При задании системы координат функциями G54 - G59, G92 установится система координат той функции, которая запрограммирована последней.

При программировании G54 - G59, G92 в одном кадре установится система координат по G92.

При включении питания УЧПУ автоматически устанавливается система координат заготовки G54.