000059.

## 3.6. Зеркальная обработка.

Выбором специальных подрежимов на пульте УЧПУ можно задать зеркальную обработку по любой из осей X, Y, Z.

Смысл понятия "Зеркальная обработка по оси" заключается в следующем:
- все перемещения, запрограммированные для заданной оси, выполняются симметрично в противоположном направлении;
- отработка функции G2 заменяется на G3 и наоборот;
- отработка функции G41 заменяется на G42 и наоборот;
- текст программы при этом не изменяется.
Задание зеркальной отработки не оказывает влияния на:
- коррекцию на длину инструмента;
- смещение по G45 - G48;
- позицию функций G30, G31;
Пример: смотри рисунок 42.
N1G91G1F100X10G41D01
N2X30Y15
N3G2X40Y0I20J0
Если задан подрежим зеркальной обработки по оси X, то обработка будет равносильна кадрам:
N1G91G1F100X-10G42D01
N2X-30Y15
N3G3X-40Y0I-20J0