000034.

## 4.6.1.4. Индикация состояния электроавтоматики.

Вид индикации по команде А показан на рисунке 25.

Этот вид индикации предназначен для отображения текущего состояния всех процессов электроавтоматики станка. Для этого на экран выводятся восьмеричные номера процессов с 0 по 37 и соответствующие им адреса памяти УЧПУ, характеризующие начало программы текущей ситуации процесса, если он запущен. Если процесс не отрабатывается в данный момент времени, то на индикацию выводится нулевой адрес.

Использование этого вида индикации целесообразно при отладке электроавтоматики станка или определения причины останова (сбоя) станка. Для этого предварительно необходимо изучить документы "Инструкция по организации сопряжения УЧПУ 2С42-65 со станком" и "Руководство по эксплуатации" на конкретный станок.