000035.

## 2.6.1. Автоматический выход в ноль координат станка по путевым выключателям.

Автоматический выход в ноль координат станка задаётся функцией G27.

В общем случае выход в ноль станка по G27 программируется следующим образом (четвёртая ось - В):

NG27X_Y_Z_B_

X, Y, Z, B - координаты промежуточной точки при расстоянии до неё.

При отработке произойдёт позиционирование в промежуточную точку в действующей системе координат (в случае G90) или на расстояние (в случае G91) на скорости ускоренного перемещения, после чего будет выполняться выход в ноль координат станка на скорости выхода в ноль в направлении, заданном установками аналогично выходу в ноль с пульта станка.

Для выхода в ноль станка без перемещений в промежуточную точку нужно задать кадр:

NG91G27X0Y0Z0B0

Четвёртая ось, например, В.