000043.

## 4.6.2.5. Отработка с блокировкой перемещений осей.

Команда "BG" задаёт отработку с блокировкой перемещений всех геометрических осей станка.

Отработка выполняется таким образом, что УЧПУ выполняет всю программу, но на станок выдаётся только заданная по M, S, Т, R, Q - функциям. Индикация положения осей при этом не изменяется.

Подрежим предназначен для проверки выполнения запрограммированных М, S, T, R, Q - функций.