000050.

## 4.7. Режим "Преднабор".

Режим "Преднабор" вызывается клавишей .

Данный режим предназначен для отработки одного кадра, заданного с пульта УЧПУ и составленного по правилам программирования.

Кроме того, в режиме "Преднабор" действуют все команды управления, описанные в П. 4.6.1. и П. 4.6.3.

Для задания кадра нужно выполнить следующие действия:

- нажать клавишу с символом "N". При этом появится индикация "Состояние", а символ "N" появится под надписью "Тек. кадр".
- набрать нужные коды. Набираемые символы появляются за символом "N".
- завершить набор нажатием клавиши "ПС".

Если отработка кадра была остановлена командой "Стоп", то по пуску отработки выполнение кадра продолжится с того места, где произошёл останов.

После выполнения кадра всегда выдаётся сообщение "Кадр".

Примечания:

1. Задание подрежимов отработки в режиме "Преднабор" невозможно.

2. Нельзя задавать кадр для отработки, содержащий вызов подпрограммы. Это приведёт к останову и сообщению об ошибке.

3. Результаты выполнения кадра в "Преднаборе" никак не учитываются при выполнении программы. Таким образом, если отработка программы была остановлена, и выполнен кадр в "Преднаборе", то продолжение отработки УП невозможно без предварительного поиска кадра.

4. Если после включения УЧПУ не был выполнен выход в "Ноль" станка, то кадры, содержащие задания на перемещения осей, выполняться не будут.

Если в кадре задан выход в "Ноль" станка функцией G27, то кадр выполняется. При этом для перемещений, заданных для функции G27 за начало отсчёта положения берётся та позиция, в которой находятся оси к началу выполнения кадра.

5. Для очистки памяти с сохранением информации при отключении питания нужно выполнить команду "//Пуск".

6. При наборе кадра режимные клавиши имеют смысл специальных символов, поэтому переход в другой режим возможен только после нажатия клавиши "ПС".