000067.

## 4.2. Число повторений кадра.

Программированием адреса L и последующего числового значения можно задать повторение отработки кадра заданное число раз.

Если адрес L не запрограммирован, то кадр выполняется один раз.

Максимальное число повторений в УЧПУ - 65535 раз.

Пример:

Программирование сверления четырёх отверстий по оси Х, расположенных на одной прямой без выдержки времени. Смотри Рис. 50.

NG19G91G0YAZBL4G81U_Z_I_F_