000051.

## 4.8. Управление станком.

Управление станком возможно, как полностью от УЧПУ, так и действиями на пульте станка.

Устройство УЧПУ автономно управляет станком при отработке программы в режимах "Автоматический" и "Полуавтоматический" и отработке кадра в режиме "Преднабор".

Если отработка программы или кадра не выполняется, то возможно управление станком с пульта станка, независимо от того, какой режим работы установлен на пульте УЧПУ.

Для работы от УЧПУ или с пульта станка необходимо пользоваться переключателем управления "От УЧПУ" (Программа) или "От пульта станка" (Наладка).

Это переключение производится на пульте станка.

Если установлено управление от пульта станка, то становится невозможным пуск отработки программы и станок полностью подчиняется командам с пульта станка.

УЧПУ управляется всем набором команд, описанным в настоящем руководстве.

С пульта станка можно произвести следующие действия для управления осями станка:

- выход в "Ноль" станка по каждой оси на скорости выхода в ноль;
- безразмерные перемещения на подачах, задаваемых переключателем с пульта станка;
- минимальной;
- рабочей;
- ускоренной;
- подаче УЧПУ (задаётся с пульта УЧПУ командами управления подачей);
- фиксированные перемещения на 1, 10, 100, 1000 дискрет.

Выходж в "Ноль" станка необходимо производить до начала обработки после включения питания УЧПУ. Если этого не сделать, то будет невозможна отработка запрограммированных перемещений.

Управление от пульта станка предназначено для подготовительных операций и вмешательства оператора в процесс обработки от УЧПУ, который описан в следующем разделе.

Подробное описание пульта станка приводится в "Руководстве по эксплуатации" на конкретный станок.