000115.

## 7.5.2.1. Безусловный оператор передачи управления.

Программирование безусловного оператора передачи управления производится следующим образом:

#(L),

Где L - номер кадра, которому нужно передать управление, без проверки каких-либо условий. Ведущие нули необязательны.

L является положительным числом, если номер, которому передаётся управление, находится физически "Ниже" выполняемого кадра, и отрицательным числом, если передача осуществляется кадру, находящемуся "Выше" выполняемого.

Это правило является общим для любого оператора передачи управления.

Безусловный оператор передачи управления программируется или в кадре, не содержащем условных выражений, или отдельным кадром.

Пример:
N0010......
.
.
.
.
.
.
#A=#B+SIN45_#(-10)

После выполнения вычислений и присвоения результата параметру #A произойдёт передача управления кадру с номером 0010, находящемуся "Выше" данного кадра.

Пример:
N0008X20Y#70
N0010Z0
##44=&#A+1
#(19)
.
.
.
.
N0019##44=#G
N0020G#7X200Z10

При выполнении безусловного оператора передачи управления произойдёт передача управления кадру с номером 0019.