000013.

## 4.3.1.5. Ввод величин смещений нуля координат.

Этот подрежим вызывается нажатием клавиш "Z" "Пуск", после чего появляется индикация показанная на Рис. 8.

На первой странице располагаются группы дополнительных смещений нуля координат СМ1 и СМ2.

На следующих страницах располагаются группы смещений нуля координат для функций:

G54, G55 - вторая страница;
G56, G57 - третья страница;
G58, G59 - четвёртая страница.

Допустимые величины смещений лежат в пределах

минус 9999.999 - плюс 9999.999

Ввод величин смещений осуществляется с десятичной точкой, которая появляется при нажатии клавиши . Точка разделяет целую и дробную часть числа в миллиметрах. Отсутствие точки означает ввод числа в миллиметрах.

Величины смещений нуля доступны программисту через системные параметры, начиная с &2001, который соответствует смещению по оси X в массиве СМ1.

Дополнительные смещения СМ1 и СМ2 предназначены для одновременного смещения всех координат заготовки, заданных по функции G54 - G59, на постоянную величину.

Если величины смещений для задания систем координат заготовки известны, то их можно ввести с помощью команд, описанных в П. 4.3.1.2.

Для задания систем координат можно использовать команды, приведённые в Таблице 1.