000051.

## 3.4. Смещение инструмента.

Программированием G45 - G48 можно увеличить или уменьшить величину перемещения для запрограммированных осей на величину смещений, задаваемые номером корректора по функции D.

Выполняемые данными функциями смещения инструмента показаны в таблице 9.

Функции G45 - G48 действуют только в том кадре, в котором они запрограммированы.

Смещение, задаваемое функциями G45 - G48 действуют по всем осям, запрограммированным в кадре, а также на векторы I, J, K в зависимости от G17, G18, G19 (Таблица 10).

Пример программы: смотри рисунок 16.

:01
N1G17G91G00X80Y50D01G46
N2G47G01X50F120
N3Y40
N4G48X40
N5Y-40
N6G45X50
N7G45G03X30Y30J30
N8G45G01Y20
N9G46X0
N10G46G02X-30Y30J30
N11G45G01Y0
N12G47X-140
N13G47Y-80
N14G46G00X-80Y50

1. Не допускается использование H совместно с G45 - G48, G27 - G31.

2. При выполнении постоянного цикла функции G45 - G48 игнорируются.

3. Не допускается программирование G45 - G48 при наличии G41, G42. Это приводит к сбою.