000035.

## 4.6.1.5. Индикация таблицы соответствия.

Вид индикации по команде Т показан на рисунке 26.

Этот вид индикации появляется и используется, если программой электроавтоматики станка предусматривается программирование адресом Т номера инструмента независимо от номера гнезда.

Данные, показанные на экране, имеют следующее содержание.

Гнездо - номер гнезда магазина инструментов.

Принимает значения от нуля до максимального значения, которое определяется программой электроавтоматики и зависит от конкретного станка.

Нулевой номер означает шпиндель станка.

Инстр. - номер инструмента в данном гнезде, или шпинделе, если номер гнезда равен нулю.

Предусматривается использование 1000 номеров инструментов с номерами 0 - 999.

Номер гнезда и номер инструмента никак не зависят друг от друга, поэтому назначение таблицы - установить соответствие между ними для правильной работы станка.

Тип - код, характеризующий тип гнезда.

Предусмотрено шестнадцать типов гнёзд с кодами 0 - 15. Соответствие кодов типам гнезда даётся в документе "Руководство по эксплуатации" на конкретный станок.

Для управления предусмотрены команды показанные в таблице 12.

Примечания:

1. Нельзя задавать отдельно номер инструмента или тип. Это вызовет сообщения об ошибке.

2. Нельзя задавать дважды один и тот же номер инструмента.

3. Нельзя изменять содержимое таблицы соответствия при отработке УП.