000019.

## 1.4.1. Скорость ускоренного перемещения.

Скорость ускоренного перемещения по любой из управляемых осей определяется настройкой электропривода соответствующей оси. Максимальная величина скорости ускоренного перемещения составляет для УЧПУ 15000 об/мин.

Перемещение на скорости ускоренного перемещения выполняется автоматически при программировании какого-либо вида позиционирования.

Во время позиционирования каждая ось всегда движется на скорости ускоренного перемещения. Величина скорости ускоренного перемещения определяется типом станка и приводится в документации на конкретный станок.