000036.

## 2.6.2. Позиционирование в ноль координат станка через промежуточную точку.

Позиционирование в ноль координат станка через промежуточную точку задаётся функцией G28.

G28X_Y_Z_4_

Величина по адресам X, Y, Z и червёртой оси являются заданием на перемещение в промежуточную точку в абсолютных величинах или в приращениях в зависимости от G90/G91.

При выполнении данного кадра происходит позиционирование в промежуточную точку и, далее, позиционирование в ноль координат станка. Все движения выполняются на скорости ускоренного перемещения.

Пример:
N1G90X100Y200Z300
N2G28X400Y500