000049.

## 4.6.3. Управление подачей.

При отработке программы УЧПУ выполняет перемещения с подачей, заданной в программе или на ускоренной подаче и скорости быстрого хода.

Но при обработке возникают ситуации, связанные с повторным выходом инструмента на контур обработки. Вопрос о величине подачи для выполнения уравнительного перемещения решается оператором (См. П. 4.9.2.).

Для задания величины этой подачи, называемой подачей УЧПУ, существуют команды приведённые в таблице 15.

Примечания:

1. Если команда набрана без числа, то оператору показывается подача УЧПУ, заданная ранее, или 0, если подача УЧПУ не задавалась.

2. Подача УЧПУ может использоваться для перемещения осей станка операциями на пульте станка, если пультом станка предусмотрена такая возможность.