000030.

## 2.2.1. Одностороннее позиционирование.

Одностороннее позиционирование, заданное по функции G60 по характеру движения полностью соответствует позиционированию по G00.

Особенностью является то, что подход к заданной точке всегда осуществляется с определённого направления, которое задаётся уставкой.

Программирование одностороннего позиционирования в общем случае осуществляется так:

G60X_Y_Z_4_

Пример:

Смотри Рис. 8.

Уставкой задано направление выхода в точку из "+" в "-".
Запрграммировано направление перемещения из "-" в "+".
G91G60X+L
Если запрограммировано направление перемещения из "+" в "-"
G91G60X-L
Смотри Рис. 9.

Примечание:

Величина постоянна и составляет 0.4 мм. При программировании нулевого перемещения по G60 в случае G91 происходит движение на величину и возврат назад.

G91G60X0
Смотри Рис. 10.

Установкой задан подход из "+" в "-", движение из "-" в "+".

Функция G60 действует на один кадр.