000068.

## 5. Функция шпинделя (S), функция инструмента (T), вспомогательные функции (M), (R), (Q), функция управления делительным столом (А,В,С).

При отработке числовых значений, запрограммированных под адресами M, S, T, R, Q запускаются соответствующие процессы в фоновом контроллере, управляющим электроавтоматикой станка.

Подробно этот вопрос изложен в "Инструкции по сопряжению".

Возможно программирование и выполнение M, S, T - функций в одном кадре с перемещениями, а также функций R, Q.