000010.

## 1.2.6. Пропуск кадра и его части по выбору.

Если запрограммировать символ "/" в кадре до символа ПС, установить подрежим отработки УП с пропуском (Смотри "Руководство оператора"), то задания, расположенные между "/" и ПС будут пропущены. Если символ "/" задан перед номером кадра, то будет пропущен весь кадр.

Не допускается программировать "/" между адресом и заданием, это приведёт к сообщению об ошибке.