000014.

## 1.3.2. Разрешающая способность.

Программирование размерных слов осуществляется в формате с десятичной точкой, которая разделяет целую и дробную часть числа в миллиметрах. Отсутствие точки означает для УЧПУ задание числа в миллиметрах.

Минимальная программируемая единица перемещения выражается в долях мм и градусах и составляет 0.001 мм или 0.001 град.

Минимальное перемещение на станке выполняется в долях мм или градусах и составляет 0.001 мм и 0.001 град.

Минимальные перемещения на индикации имеют такие же величины.

В зависимости от точности станка возможно десятикратное увеличение дискретности индикации. При этом на индикации минимальные перемещения будут иметь величины 0.01 мм и 0.01 град. Однако, это никак не ограничивает программирование и минимальные перемещения.

Вообще говоря, разрешающая способность УЧПУ и точность обработки не одно и тоже, последняя определяется системой "станок - приспособление - инструмент - деталь", поэтому для получения высокой точности на детали следует использовать все средства, не полагаясь только на УЧПУ.