000022.

## 4.3.2.3. Подготовка перфоленты для ввода корректоров и смещений нуля.

Формат информации на перфоленте должен быть следующим:

номер = величина ПС

При этом номера 1 - 32 соответствуют не только номерам корректоров, но и смещениям нуля в зависимости, показанной в таблице 6.

Подготовить такую перфоленту можно в режиме "Редактирование". Нужно по команде "Вставка" набрать требуемые номера и соответствующие им числовые значения.

Пример:

Необходимо подготовить ленту для ввода смещений нуля по G54, G59 на величины 40, минус 50.4, 100.01, 200, минус 60.8, 90, 110, 0 мм.

В режиме "Редактирование" следует набрать:
% ПС
N9 = 40 ПС
N10 = -50.4 ПС
N11 = 100.01 ПС
N12 = 200 ПС
N29 = -60.8 ПС
N30 = 90 ПС
N31 = 110 ПС
N32 = 0 ПС
%% ПС

После чего по команде "Вывод" следует вывести информацию на перфоленту.

После ввода такой перфоленты числовые данные разместятся по соответствующим адресам функций G54, G59.

Эти данные с этой же ленты могут вводиться и как величины корректоров, при том разместятся они по соответствующим номерам.

Примечания:

1. Величины вводятся с десятичной точкой.

2. Величины номеров не должны превышать значений:

для смещений - 32
для корректоров - 299