000063.

## 4.1.2. Циклы растачивания.

Устройством ЧПУ предусмотрены два цикла растачивания:
G82 - цикл растачивания с программированием подачи выхода,
G85 - цикл растачивания с остановом шпинделя в точке 2.
Смотри рисунок 46.

Циклы имеют такую же диаграмму перемещений, что и цикл G81.

Параметры цикла, задаваемые адресами U, Z, I, F, E и геометрические характеристики имеют тот же смысл для циклов G82, G85 и что для G81.

Кроме того, для циклов G82 и G85 существуют дополнительные необязательные параметры. Смотри таблицу 16.

Цикл G82 в общем случае программируется так:
G82U_Z_I_F_E_H_
А G85 таким образом:
G85U_Z_I_F_E_M_