000017.

## 4.3.1.8. Способ получения величины смещения абсолютного нуля станка.

При наладке координат станка часто возникает задача настройки абсолютного нуля станка. При этом на станке после выхода в ноль возникает следующая ситуация (налаживаемая координата Z) показанная на Рис. 12.

Для занесения этой величины в константу номер 3 нужно проделать следующие операции:
1) выйти в ноль по координате Z;
2) подвести координату в точку S2. При этом на индикации позиции Z фактически появится величина ;
3) командой "+UZ" переписать позицию Z в константу 3 (курсор нужно установить на неё);
При этом координата Z переместится ещё на величину . Характер движения будет таким же как и при позиционировании (Рис. 13);
4) выйти в ноль по координате Z. После этого координата окажется в точке S2.

Примечание.

Для исключения сбоя привода при вводе данных в константы, флажки выхода в ноль нужно установить таким образом, чтобы величина не превышала 2 мм.