000056.

## 4.10. Состояние сброса УЧПУ.

Состояние сброса УЧПУ не является режимом работы УЧПУ.

Состояние сброса формируется устройством ЧПУ при нажатии клавиши "%" или по сигналу от пульта станка (иногда только от пульта станка).

При выполнении сброса всегда очищается список сообщений оператору, но причины, вызвавшие сообщения, не устраняются.

Кроме того, если не отрабатывается программа или кадр, и не выполняются перемещения осей, то:

- восстанавливается готовность УЧПУ,
- сбрасывается рассогласование в контуре положения,
заново начинается автоматическая компенсация дрейфа нуля координат.