000054.

## 3.5.1.1. Ввод коррекции на радиус инструмента.

Режим коррекции по радиусу начинает выполняться при отработке кадра, удовлетворяющего следующим условиям:

- запрограммированы функции G41 или G42;
- номер корректора отличен от D00;
- запрограммировано перемещение, по крайней мере, для одной на плоскости координаты.

Примечания:

1. Не допускается программирование круговой интерполяции по функциям G02, G03 и ввода коррекции по радиусу функциями G41, G42 в одном кадре.

2. Встречающиеся далее понятия "Внутренняя сторона" и "Внешняя сторона" интерпритируются следующим образом:

Угол пересечения направлений перемещений, заданный в двух кадрах, считается соответствующим "Внутренней стороне", если он больше 180 градусов и "Внешней стороне", если он находится в пределах 0 - 180 градусов, при измерении со стороны заготовки.

Смотри Рис. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.