000024.

## 1.4.4.2. Расчёт подачи при круговой интерполяции.

Поскольку круговая интерполяция выполняется всегда в плоскости при помощи двух линейных осей, всегда программируется контурная подача в мм/мин.

Эта подача автоматически поддерживается постоянной на дуге окружности и направлена по касательной к ней в любой точке.

При программировании подачи следует руководствоваться таким соотношением

где:
F(К) - запрограммированная подача, мм/мин
R - минимально допустимый радиус дуги интерполяции, мм

Например, для подачи F1000 минимальный радиус интерполяции R>0.33 мм.