000010.

## 4.3.1.2. Общие сведения по вводу величин смещения нуля, корректоров на размер инструмента, погрешностей и констант станка.

В этих режимах вводятся различные величины, однако принцип работы на пульте УЧПУ и основные понятия являются общими во всех четырёх случаях.

Для ввода указанных величин используется табличный способ, при котором на экране индицируется таблица данных, состоящая из нескольких строк, называемой в дальнейшем страницей информации. Ввод заданного числа производится в позицию, отмеченную символом "-", который в этих подрежимах является курсором.

Управление курсором и вводом осуществляется командами, приведёнными в Таблице 3.

Примечания:

1. Допустимые пределы величин чисел, количество страниц приводятся для каждого подрежима отдельно.

2. При вводе числа курсор автоматически переходит на следующую строку.

3. Смена страниц индикации при перемещении курсора по строкам происходит автоматически. Индикация страниц закольцована.

4. Команда "N" выполняется только для тех видов индикации, где присутствует номер.