000047.

## 4.6.2.9. Ускоренная отработка.

Команда "UU" задаёт отработку программы на ускоренной подаче.

Отработка выполняется на подаче, заданной установками (См. "Инструкцию по организации сопряжения УЧПУ 2С42-65 со станком").

Запрограммированные величины подач при этом, если они меньше ускоренной, при отработке заменяются на ускоренную, если больше или равны ускоренной - не изменяются. Если подача для кадров с интерполяцией вообще не задана, или равна нулю, то, как и во всех случаях происходит останов с выдачей сообщения об ошибке.

Перемещения заданные по функциям G0, G60, G27, G28, G29, G30, G31 выполняются на скорости позиционирования (быстрого хода).